Congratulations on your purchase of a

MultiSync LCD monitor (No Stand model)

Addendum to User’ s Manual

NOTE:  All specifications listed here supercedes those in the standard version of  the manual included with this monitor.
Caution
This LCD monitor is designed for use with a flexible arm, therefore it is delivered without stand. 

Please use the attached screws (4pcs) as shown in the picture when installing.
To fulfil the safety requirements the monitor must be mounted to an arm which guaranties the necessary stability under consideration of the weight of the monitor. 

The LCD monitor shall only be used with an approved arm (e.g. GS mark).

Specifications
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MultiSync LCD1810 (LA-1831JMW-1H)

 

Dimensions
: 454mm(W) x 382mm(H) x 85mm(D)

Weight

: 5.5 kg
Model name Changes

General part

"Declaration of the Manufacturer" Section    - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

   
 - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H

"Safety Instruction" Section

    - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

    - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H

"FCC Information" Section

    - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 
    - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H

"Declaration of Conformity" Section
    - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

    - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H

"TCO'99" Section


    - ORIGINAL
: LA-1831JMW-1 

    - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H
English
Page E-4. “Contents of Package" Section
    - ORIGINAL
: LA-1831JMW-1 

    - CORRECT 
: LA-1831JMW-1H
NOTE: All other specifications listed in the MultiSync LCD User’ s Manual remain the same. 

           Technical specifications are subject to change without notice.
 Part No. 78659201
Printed in Japan 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf  Ihres MultiSync LCD Monitors (Modell ohne Fuss)

Ergänzung zum User’ s Manual
HINWEIS: Alle hier aufgeführten Spezifikationen ersetzen die entsprechenden


     Inhalte der Standard-Version des mitgelieferten Manuals.
Achtung!
Dieser LCD Monitor ist für die Benutzung mit einem Schwenkarm gedacht  und wird daher ohne Standfuss ausgeliefert.

Bitte benutzen Sie zur Montage die beiliegenden vier Schrauben wie in der Zeichnung dargestellt.

Für die Einhaltung der Sicherheits-Anforderungen muss der Monitor an einen Schwenkarm montiert werden, der die notwendige Stabilität unter Berücksichtigung des Monitorgewichts garantiert. 

Der LCD-Monitor darf nur mit einem zertifizierten Arm(z.B. GS-Zeichen) verwendet werden.
Technische Daten
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MultiSync LCD1810 (LA-1831JMW-1H)

Abmessungen
: 454mm(B) x 382mm(H) x 85mm(T)

Gewicht

: 5.5 kg
Änderung des Modell-Namens

Allgemeiner Teil

Abschnitt "Declaration of the Manufacturer"    - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

       - RICHTIG 
: LA-1831JMW-1H

Abschnitt "Safety Instruction"

       - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

       - RICHTIG
: LA-1831JMW-1H

Abschnitt "FCC Information" 

       - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 
       - RICHTIG 
: LA-1831JMW-1H

Abschnitt "Declaration of Conformity"
       - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

       - RICHTIG 
: LA-1831JMW-1H

Abschnitt "TCO'99"


       - ORIGINAL
: LA-1831JMW-1 

       - RICHTIG
: LA-1831JMW-1H
Deutsch

Seite D-4. Abschnitt "Lieferumfang"
       - ORIGINAL 
: LA-1831JMW-1 

       - RICHTIG 
: LA-1831JMW-1H
HINWEIS: Alle anderen im MultiSync LCD Benutzerhandbuch angeführten Spezifikationen bleiben unverändert. 
Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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