# FILTERINSTELLING

U kunt de filter instellen door een IP- of MAC-adres in te voeren om niet-geautoriseerde toegang tot het apparaat via een netwerk te voorkomen.
Stel de IP- of MAC-adresfilter in en tik op de toets [Opslaan].

### Configuratie IP-adresfilter

Met deze optie wordt een IP-adres ingesteld.
U kunt opgeven of u toegang tot het apparaat wilt toestaan of weigeren op basis van het door u ingestelde IP-adres.

### Configuratie MAC-adresfilter

Met deze optie wordt een MAC-adres ingesteld.
Hiermee wordt toegang geboden tot het apparaat via het MAC-adres dat u instelt.
Terug naar begin