# EEN FAX ONTVANGEN NADAT U OP DE EXTRA TELEFOON HEBT OPGENOMEN

## Overzicht

U kunt eerst de telefoon beantwoorden en daarna een fax ontvangen op uw apparaat.
Als u over een pulstelefoonlijn beschikt, wijzigt u uw telefoon voor bellen met toonsignalen.

- ###### Een fax ontvangen nadat u op de extra telefoon hebt opgenomen:

  Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Faxdata Ontvangen/Doorsturen] → [Faxinstellingen] en stel [Ontvangstinstellingen] in op [Handmatig Ontvangst].

- ###### Het telefoonnummer voor de ontvangst van faxen wijzigen:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Instelling Extern Ontvangstnummer]

## Bediening

1. #### Als de telefoon overgaat, neemt u de hoorn van de haak en spreekt u door de telefoon

2. #### Het apparaat overschakelen naar faxontvangst

   Kies de toetsen [5], [*] en [*] van de externe telefoon.

   Als u het faxnummer hebt gewijzigd, kiest u het nummer hiervan en drukt u op de toets [*] [*].

3. #### Leg de hoorn op de haak

   Er klinkt een pieptoon wanneer de ontvangst wordt beëindigd.

   Als de extra telefoon nog niet is opgehangen wanneer faxverzending wordt beëindigd, gaat er een alarmsignaal af en wordt een bericht in het aanraakscherm getoond. Het alarm en bericht stoppen wanneer de extra telefoon wordt opgehangen.

Terug naar begin