# FAXDATA ONTVANGEN/DOORSTUREN

Stel de methode voor het ontvangen en doorsturen van faxen in.

### Internetfaxinstellingen

Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Start Ontvangst | Met een tik op deze toets maakt u direct verbinding met uw mailserver (POP3-server) en wordt er gecontroleerd op binnengekomen internetfaxen. Als u internetfaxen hebt ontvangen, worden deze opgeroepen en afgedrukt.
Handm. Ontvangsttoets op beginscherm | Hiermee wordt de toets [Handmatige i-faxontvangst] in het basisscherm van Internetfaxmodus weergegeven.
Ontvangen gegevens doorsturen | Wanneer het apparaat niet kan afdrukken omdat er geen papier of toner meer aanwezig is, kunnen ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een ander internetfaxapparaat.

- Zie 'FAXDATA ONTVANGEN/DOORSTUREN - FAXFUNCTIES' voor een uitleg van de instellingen voor de faxfunctie.
- Voor het inschakelen van 'Start Ontvangst' moeten de POP3-serverinstellingen zijn geconfigureerd. Zie 'Internetfaxinstellingen' in 'Instellingsmodus'.
- Zie voor het registreren van een doorstuuradres 'Adres voor doorsturen gegevens instellen' in de instellingsmodus.
- Als het doorsturen mislukt omdat de verzending is geannuleerd of een communicatiefout is opgetreden, worden de betreffende faxen weer opgenomen in de afdrukwachtrij van het apparaat.
- Als de eerste pagina's van een fax al zijn afgedrukt, worden alleen de pagina's doorgestuurd die niet zijn afgedrukt.
- Als u in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Standaardinstellingen] selecteert en als [Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens] is ingeschakeld, wordt u gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Voer het correcte wachtwoord in met de cijfertoetsen.

Doorsturen is niet mogelijk wanneer geen faxen zijn ontvangen of geen faxnummer voor doorsturen is geprogrammeerd.

###### Doorsturen annuleren

Tik op het opdrachtweergavescherm en annuleer het doorsturen van faxen op soortgelijke wijze als voor een verzendopdracht.
Terug naar begin