# INSTELLING NAAR BESTEMMING VERZENDEN IN MEERDERE BEDIENINGSMODI

## Overzicht

Als u een document distribueert naar de bestemming met behulp van meerdere bedieningsmodi zoals de scannermodus en Internetfaxmodus, wordt uw instelling meegenomen in alle modi, zelfs als u de verzending hebt ingesteld op specifieke modusschermen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

Verzendformaat | Wanneer de bestandsindeling in de modus Internetfax is ingesteld op [TIFF-S], is verzending alleen mogelijk voor een formaat van A4R (8-1/2" × 11"R). Als een origineel groter dan A4 (8-1/2" × 11") wordt gescand, wordt het origineel vóór verzending automatisch verkleind naar A4R (8-1/2" × 11"R).
Resolutie (afbeelding) | Pagina's worden verzonden op basis van de geconfigureerde instellingen in elke modus.
Bestandsindeling (modus voor bestandscompressie) | Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] en gebruik de compressiemodus die is geselecteerd via [Compressiemodus bij distributie].
Scannen in kleur | Als in de scanmodus de kleurmodus is ingesteld op [Meerkleuren], wordt het origineel in Mono2 naar internetfaxbestemmingen verzonden en in kleur naar scanbestemmingen. Als u hetzelfde beeld als fax naar alle bestemmingen wilt verzenden, tikt u op de toets [Zelfde beeld verz. als faxadres] (de toets [Zelfde beeld verz. als I-faxadres] als alleen de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd) in het actiescherm.
Aantal originelen | Dit is alleen van toepassing in de huidige geselecteerde modus.
Formaat scanbestand | Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Compressiemodus bij distributie]. Als voor de distributiebestemming de limiet voor de grootte van gegevens is ingesteld via [Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail)] of [Max. grootte gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)], gelden dezelfde beperkingen voor de bestemmingen die een dergelijke limiet niet kennen.
2-in-1 | Deze modus is alleen beschikbaar voor Fax en Internetfax. Het is gekoppeld aan een modus met geschikte functionaliteit.
Uitvalkleur | Deze modus is beschikbaar voor Scanner en Gegevensinvoer. Het is gekoppeld aan een modus met geschikte functionaliteit.

Terug naar begin