# VOORDAT U DE NETWERKSCANNER GEBRUIKT

## Overzicht

Als de faxuitbreidingskit is geïnstalleerd, kunt u faxen verzenden en ontvangen.
Als u het apparaat als faxmachine wilt gebruiken, sluit u de telefoonlijn aan en stelt u het type voor de telefoonlijn in.

### Aansluiten op de telefoonlijn

Steek de connector aan het ene uiteinde van het telefoonsnoer op de aangegeven wijze in de aansluiting voor de telefoonlijn (LINE) van het apparaat en steek de andere connector in de telefoonaansluiting in de wand.
Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer.

### Ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar op '' staat

Als de Aan-indicator brandt, staat de hoofdschakelaar op ''. Als de Aan-indicator niet brandt, zet u de hoofdschakelaar op '' en drukt u op de toets [Aan] op het bedieningspaneel.

Als u de faxfunctie gaat gebruiken en in het bijzonder wanneer faxontvangst of faxverzending met timer 's nachts zullen plaatsvinden, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar blijft ingeschakeld.

### De datum en tijd controleren

Controleer of de correcte datum en tijd op het apparaat zijn ingesteld.

###### De datum en tijd van het apparaat instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Standaard Instellingen] → [Klok aanpassen].
Als [Aanpassen van klok uitschakelen] is ingeschakeld, kunnen de datum en tijd niet worden gewijzigd. Selecteer in dat geval [Systeeminstellingen] in 'Instellingsmodus (beheerder)' en selecteer [Bedieningsinstellingen] om de instelling [Aanpassen van klok uitschakelen] uit te schakelen.

### Het faxnummer van de afzender opslaan

Sla de naam van een afzender op bij [Naam van afzender] en sla het faxnummer op bij [Faxnr.]. Zorg dat u deze gegevens configureert, deze zijn nodig voor de communicatie.

###### De naam en het adres van de afzender opslaan:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Eigen naam en bestemming instellen] → [Registratie zendergegevens].

### Bestemmingsadressen in het adresboek opslaan voor elke scanmodus

U kunt op eenvoudige wijze adressen opslaan in het adresboek voordat u de faxmodus gaat gebruiken.
Zie het volgende item voor meer informatie over het gebruik van de adresboeken en over het opslaan van adressen.

- ADRESBOEK
- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
- ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING
- GROEPEN OPSLAAN

Terug naar begin