# VOLGORDE VAN FAXVERZENDING

Schakel over van het Beginscherm of elke modus naar de faxmodus en voer de onderstaande procedure uit.

- FAXMODUS SELECTEREN

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef het bestemmingsapparaat op

   Tik op de cijfertoetsen om het nummer van de bestemming rechtstreeks in te voeren of zoek het adresboek of nummer en vraag het op.

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Configureer de scaninstellingen

   Geef het origineelformaat, de belichting, de resolutie, enzovoort op.

   - AUTOMATISCH BEIDE ZIJDEN VAN EEN ORIGINEEL SCANNEN
   - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL IN PAPIERFORMAAT OPGEVEN
   - HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN
   - HET VERZENDFORMAAT VAN DE AFBEELDING OPGEVEN
   - SCANBELICHTING OPGEVEN
   - BEELDKWALITEIT BIJ SCANNEN OPGEVEN
   - EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN
   - ORIGINELEN VAN VERSCHILLEND FORMAAT SCANNEN
   - SCANNEN VAN DUNNE ORIGINELEN
   - HET AANTAL VELLEN VAN HET GESCANDE ORIGINEEL CONTROLEREN

4. #### Stel Overige in

   Configureer andere functies dan de scaninstellingen, zoals het verzenden van twee pagina's als één pagina.

   - SCHERM OVERIGE

5. #### Verzend het origineel

   Tik op de toets [Start].
   - U kunt de voorbeeldafbeelding controleren door op de toets [Voorbeeld] te tikken voordat u op de toets [Start] tikt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen.
   - Als u op de toets [Bestand] of [Snelbestand] in het actiescherm tikt voordat u de faxverzending start, kunt u het gescande origineel opslaan als gegevens.
     - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN
     - GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN
   - Als u het origineel op de glasplaat hebt geplaatst, voert u de volgende procedure uit voor het verzenden van een fax.
     - Als u een fax normaal verzendt (geheugenverzending)
       Herhaal de stappen voor het plaatsen en scannen van de originelen voor elk van de originelen. Als alle originelen zijn gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar]. (Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Vervolgens tikt u op de toets [Start] om het origineel te verzenden.)
     - Bij verzending van een fax met de functie Direct verzenden
       Het is bij de functie Direct verzenden niet mogelijk om originelen met meerdere pagina's te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending te starten.

Terug naar begin