# INVOEGEENHEID

## Overzicht

Hierin kunnen kaften en invoegvellen die moeten worden ingevoegd tussen afgedrukte vellen worden geplaatst.
Met behulp van de functie voor handmatige afwerking kunt u direct papier invoeren in de finisher (voor nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor nieten van 100 vellen) om het papier te nieten, perforeren of vouwen.
Zie de 'SPECIFICATIES VAN INVOEGEENHEID' in de Verkorte installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over papier dat in de invoegeenheid kan worden geplaatst.

### Functienamen

Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Papierlade (boven/onder)
Voor het invoegen van papier of afgedrukt papier. In elke lade kan maximaal 200 vel papier worden geladen.
×
Verlengstuk van doorvoerlade
Trek dit uit als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R.
×
Papiergeleider
Knijp de vergrendelingshendel in om deze aan te passen aan het papierformaat.
×
Klep van papierinvoegeenheid
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Voorklep van papiertransporteenheid
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Achterklep van papiertransporteenheid

Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.

×
Kaft

Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.

Terug naar begin