# SCANBELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD OPGEVEN

## Overzicht

Selecteer een belichting en afbeeldingstype op basis van het origineel voor een optimale scankwaliteit.
Alleen de belichting kan worden gewijzigd in de modus Internetfax.

###### Belichtingsinstelling

Automatisch | Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichte en donkere delen van het origineel.
Handmatig | 1-2 | Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
3 | Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
4-5 | Selecteer deze instelling wanneer het origineel uit lichte tekst bestaat.

###### Een origineeltype selecteren (in scanmodus of gegevensinvoermodus):

Automatisch | Het afbeeldingstype van het origineel wordt automatisch geselecteerd op basis van het origineel.
Handmatig | Tekst | Gebruik deze modus voor normale tekstdocumenten.
Tekst/Afged.Foto | Deze modus biedt de beste balans bij het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als afgedrukte foto's bestaat, zoals een tijdschrift of catalogus.
Tekst/Foto | Deze modus biedt de beste balans bij het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als foto's bestaat, zoals een tekstdocument met een opgeplakte foto.
Afgedrukte Foto | Deze functie is het beste voor het scannen van afgedrukte foto's, zoals foto's in een tijdschrift of catalogus.
Foto | Gebruik deze functie voor het scannen van foto's.
Map | Deze modus is het best voor het kopiëren van kaarten met lichte kleuren en fijne tekst.

Als u de glasplaat gebruikt voor het scannen van meerdere origineelpagina's, kunt u de resolutie-instelling altijd wijzigen bij het wisselen van pagina's.
Bij gebruik van de automatische documentinvoereenheid kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd als het scannen eenmaal is begonnen. (Als echter 'Opdracht Samenstel.' wordt gebruikt, kan de belichting worden gewijzigd telkens wanneer u een nieuwe set originelen invoert.)

## Bediening

### In de scanmodus en gegevensinvoermodus:

1. #### Tik op de toets [Belichting]

2. #### Tik op de toets die is toegewezen aan het type origineel dat u wilt instellen op basis van het type origineel.

3. #### Tik op de schuifregelaar of op om de belichting aan te passen

   Als u de belichting aanpast met het geselecteerde origineeltype op [Auto], wordt als afbeeldingstype van het origineel automatisch [Tekst] geselecteerd.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

### Internetfaxmodus

1. #### Tik op de toets [Belichting]

2. #### Tik op de toets [Handmatig] en pas de belichting aan met de schuifregelaar of

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

Terug naar begin