# DE SCHERPTE VAN EEN AFBEELDING AANPASSEN (SCHERPTE)

## Overzicht

Met deze functie past u de scherpte aan voor een scherpere of zachtere afbeelding.
De scherpte moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Scherpte]

2. #### Tik op of schuif met de schuifregelaar om de scherpte aan te passen

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor scherpte annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

3. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

4. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin