# GEGEVENS VERZENDEN TIJDENS HET KOPIËREN

## Overzicht

Met deze functie kunt u tijdens het kopiëren een fax verzenden, een e-mail met een afbeelding als bijlage verzenden of gegevens in de netwerkmap opslaan.

- U moet de bestemming vooraf in het adresboek opslaan.
- - ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
  - ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
  - ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING
- De fax- en beeldoverdracht begint nadat het kopiëren is voltooid, en voor de overdracht worden dezelfde instellingen gebruikt als voor de kopie. Sommige functies kunnen echter niet dezelfde resultaten bieden als de kopie.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Verzenden en afdrukken] in het actiescherm

2. #### Selecteer een ontvanger in het adresboek

   - EEN CONTACT SELECTEREN
   Nadat u de ontvanger hebt geselecteerd, tikt u op de toets [Adres invoeren].

   U moet de bestemming vooraf in het adresboek opslaan.
   - ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
   - ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
   - ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING

3. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

4. #### Stel elke kopieerinstelling naar wens in

   Deze kopieerinstellingen worden gebruikt voor faxverzending. Afhankelijk van de functie zijn enkele instellingen mogelijk niet beschikbaar.
   U kunt een voorbeeld van het gescande origineel bekijken door op de toets [Voorbeeld] te tikken.

5. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   Nadat het kopiëren is voltooid, gaat de overdracht van start.
   Nadat het kopiëren is voltooid, kunt u niet meer vóór het verzenden de instellingen controleren.

Terug naar begin