# F-CODEGEHEUGENVAK

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u geheugenvakken voor verschillende typen F-codecommunicatie kunt opslaan.

### Een F-Codegeheugenvak toevoegen of bewerken

Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het registratiescherm voor F-codegeheugenvakken weergegeven. U kunt maximaal 100 F-Codegeheugenvakken voor alle functies opslaan (navraaggeheugen, vertrouwelijk en relaydistributie).
Als u op de naam van een F-codegeheugenvak tikt, wordt het registratiescherm voor dat F-codegeheugenvak weergegeven. U kunt dit F-codegeheugenvak nu bewerken.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Items die hetzelfde zijn voor alle typen
Vaktype | Selecteer het vaktype. Navraaggeheugen: sla een geheugenvak voor navraag met F-code op. Het subadres en wachtwoord die u opslaat in het geheugenvak zijn nodig voor het andere apparaat om navraag te doen bij het apparaat (verzending aanvragen) met behulp van F-codecommunicatie. Vertrouwelijk: sla een geheugenvak voor vertrouwelijke communicatie met F-code op. Sla daarnaast een 'Afdrukken PIN' op in het geheugenvak om faxen af te drukken die zijn ontvangen met Vertrouwelijke ontvangst. Het subadres en de wachtwoord die u programmeert in het geheugenvak zijn nodig voor het andere apparaat om een fax naar het apparaat te sturen via een vertrouwelijke verzending met F-code. Relay-distributie: sla een geheugenvak voor relaydistributieverzending met F-code op. Er kunnen maximaal 30 bestemmingen worden opgeslagen om de ontvangen gegevens door te sturen. Het subadres en wachtwoord die u programmeert in het geheugenvak zijn nodig voor het andere apparaat om een fax naar het apparaat te sturen via een relayverzoekverzending met F-code.
Naam geheugenvak | Voer een naam in voor het geheugenvak (maximaal 18 tekens).
Subadres/Wachtwoord | Voer een subadres en wachtwoord in. Een subadres en wachtwoord mogen maximaal 20 tekens lang zijn. Scheid een subadres en wachtwoord met een schuine streep ('/').
Items die worden weergegeven wanneer u een vertrouwelijk geheugenvak opslaat
Afdrukken PIN | Stel een 'Afdrukken PIN' in voor Vertrouwelijke ontvangst. Voer een getal van 4 cijfers in.
Items die worden weergegeven wanneer u een relaydistributiegeheugenvak opslaat
Ontvangers | Selecteer de uiteindelijke ontvangers van de relaydistributieverzending. Selecteer de ontvangers in het adresboek. Selecteer de ontvanger in het adresboek: hiermee selecteert u een adres in het adresboek. Directe Invoer: een adres dat nog niet is opgeslagen in het adresboek kan rechtstreeks worden ingevoerd. Voer het adres op dezelfde manier in als bij het opslaan van een adres voor een modus. Alle bestemmingen: hiermee wordt een lijst weergegeven met de geselecteerde ontvangers. U kunt zo nodig adressen uit deze lijst verwijderen.

### Een F-Codegeheugenvak verwijderen

U kunt een geselecteerd F-codegeheugenvak verwijderen door het selectievakje links van de naam in te stellen op en op de toets [Wissen] te tikken.

- Het wachtwoord kan ook worden weggelaten.
- Onthoud de Afdrukken PIN. Neem contact op met uw dealer of een erkende serviceleverancier als u de Afdrukken PIN bent vergeten of deze moet verifiëren.

- Wanneer u een nieuw geheugenvak programmeert, kunt u geen subadres gebruiken dat is geprogrammeerd voor een ander geheugenvak. U kunt wel hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere geheugenvakken.
- '' en [#] kunnen niet worden gebruikt in een subadres.

Terug naar begin