# EEN KOPIE OP TABS MAKEN VAN TABPAPIER(TABKOPIE)

## Overzicht

Met deze functie drukt u tekst af op de tabs van tabpapier.
Bereid de juiste originelen voor tabteksten voor.

### De posities voor het plaatsen van originelen en tabpapier

Hieronder wordt weergegeven hoe u tabpapier moet laden voor rechts inbinden of links inbinden.
Naast de hieronder getoonde manieren is het ook mogelijk om tabpapier te laden in de laden met grote capaciteit. Zie 'PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT' voor meer informatie.

###### Tab voor links inbinden

Originelen | ORIGINELEN PLAATSEN | Tabpapier laden
--- | --- | ---
|  | Doorvoerlade (op het apparaat) Lade 4 Doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit)

###### Tab voor rechts inbinden

Originelen | ORIGINELEN PLAATSEN | Tabpapier laden
--- | --- | ---
|  | Doorvoerlade (op het apparaat) Lade 4 Doorvoerlade (op de laden met grote capaciteit)

Tabkopie moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

###### De standaardbreedte wijzigen voor afbeeldingsverschuiving bij kopiëren op tabpapier:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → (tabblad)[Instellingen Kopieerfunctie] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Begininstelling Tabkopie].
De standaardbreedte voor afbeeldingsverschuiving kan worden ingesteld van 0 tot 20 mm (0" tot 5/8"). De fabrieksinstelling is 10 mm (1/2").

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Tabkopie]

2. #### Tik op de toets [Aan]

3. #### Hiermee wordt de breedte voor de afbeeldingsverschuiving (tabbreedte) ingesteld

   Tik op het weergaveveld voor de getalswaarde en voer de breedte voor de afbeeldingsverschuiving in met de cijfertoetsen.
   Of tik op om de breedte voor de afbeeldingsverschuiving in te voeren.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor tabkopie annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

4. #### Laad het tabpapier

   Het tabpapier kan zo breed zijn als A4 (210 mm) plus 20 mm (of 8-1/2" × 11" papier (8-1/2") plus 5/8").

5. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

6. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

7. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin