# INTERNETFAXINSTELLINGEN

De internetfaxfuncties kunnen worden ingesteld.

### Ontvangstinstellingen

###### Ontvangst internetfax

Hiermee schakelt u de internetfaxontvangstfuncties in.

###### POP3-server

Voer de hostnaam of het IP-adres van de POP3-server in.

###### Poortnummer

Voer het poortnummer van de POP3-server in. De standaardinstelling is poort 110.

###### POP-authenticatie

Het authenticatieprotocol (inclusief APOP) wordt gebruikt voor authenticatie van de POP3-server.

###### Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam in. De speciale gebruikersaccount is vereist voor internetfaxontvangst.

###### Wachtwoord

Voer het wachtwoord in.
U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op en het nieuwe wachtwoord in het tekstvak in te voeren.

###### Time-out POP3-communicatie

Stel een time-out voor communicatie naar de POP3-server in.

###### Instelling van interval ontvangstcontrole

Voer een bevestigingscyclus voor de POP3-server in.

###### SSL inschakelen

Hiermee wordt POP over SSL-communicatie of POP over TLS-communicatie via de opdracht STLS mogelijk. De server moet de POP over SSL-communicatie of de opdracht STLS wel ondersteunen.
U kunt POP over SSL-communicatie toestaan door [Poortnummer] in te stellen op het poortnummer van de POP over SSL-communicatie.
U kunt POP over TLS-communicatie toestaan door [Poortnummer] in te stellen op hetzelfde poortnummer als voor de normale POP3-communicatie.

###### Verbindingstest

Tik op de toets [Uitvoeren] om de verbinding met de POP3-server te testen.

### Standaardinstellingen

###### Ifax eigen naam en nummer instellen

Stel deze opties in om de te gebruiken naam van de afzender en het bronadres voor internetfaxcommunicatie op te slaan. De opgeslagen naam van de afzender en het bronadres worden boven aan de ontvangen fax afgedrukt.

###### Naam afzender

Voer de standaardnaam van de afzender in.

###### Eigen adres I-Fax

Voer het standaardbronadres in.

### Directe SMTP-instellingen

###### Poortnummer (ontvangen)

Voer het ontvangstpoortnummer in voor directe SMTP-communicatie. De standaardinstelling is poort 25.

###### Time-out

Voer een time-out in.

###### Poortnummer (verzenden)

Voer het verzendpoortnummer in voor directe SMTP-communicatie. De standaardinstelling is poort 25.

###### Time-out

Voer een time-out in.
Terug naar begin