# INSTELLINGEN VOOR DRAADLOOS

Als er op het apparaat een USB-adapter voor draadloze netwerken is aangesloten, kunt u het apparaat daarmee verbinden met een draadloos netwerk. Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, worden de instellingen opgeslagen.
Als u instellingen voor een draadloos netwerk wilt configureren, moet er een USB-adapter voor draadloze netwerken zijn aangesloten.

### Instellingen voor draadloos

Hiermee schakelt u het draadloze netwerk in en uit en geeft u de status van het draadloze netwerk weer.

###### Omschakelen verbindingstype

Hiermee kiest u tussen draadloos en bedraad.

###### Huidige instelling

Hiermee geeft u de instellingen weer, zoals de SSID en het beveiligingstype van het draadloze netwerk. Als het draadloze netwerk is uitgeschakeld, wordt '--' weergegeven.

###### Huidige status draadloos

Hiermee geeft u de ontvangstniveaus (max. 100) van het draadloze netwerk en de IP-adressen weer.

###### Scherm voor draadloze instellingen weergeven

Klik op de knop [Setup].
In het scherm Instellingen voor draadloos kunt u de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode voor het draadloze netwerk instellen.

###### Draadloze instellingen initialiseren

Klik op de knop [Initialiseren].
De instellingen voor de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode worden geïnitialiseerd.

### Venster voor draadloze instellingen

Configureer hier de SSID, het beveiligingstype, de versleuteling en de beveiligingscode voor het draadloze netwerk.
Wanneer u op de knop [Indienen] klikt, worden de instellingen opgeslagen.

###### SSID

Voer een SSID in van maximaal 32 tekens.

###### Beveiligingstype

Selecteer het type beveiliging.

###### Versl.

Selecteer het type versleuteling.

###### Beveiligingscode

Voer de beveiligingscode in.

Beveiligingstype | Beveiligingscode
--- | ---
WEP 64-bits | 5 tekens of een hexadecimaal getal van 10 cijfers
WEP 128-bits | 13 tekens of een hexadecimaal getal van 26 cijfers
WAP/WAP2 | 8 tot 63 tekens of een hexadecimaal getal van 64 cijfers

###### Toon beveiligingscode

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de beveiligingscode weergegeven.
Terug naar begin