# EEN DOCUMENT IN HET F-CODEGEHEUGENVAK VOOR NAVRAAGGEHEUGEN SCANNEN

U moet documenten in het F-codegeheugenvak (navraaggeheugen) scannen en opslaan zodat deze naar een ander apparaat kunnen worden verzonden.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Origineelinstellingen en andere functies configureren

   U kunt de opties Programma, Timer, Transmissie Rapport, Navraag en Documentarchivering niet instellen.

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Geheugenvak]

4. #### Tik op het tabblad [Navraaggeheugen]

5. #### Tik op de toets van het F-codegeheugenvak (navraaggeheugen)

6. #### Tik op de toets [Aantal herhalingen wijzigen] in het actiescherm en stel het aantal navraagpogingen in

   Als u het origineel wilt wissen na de verzending, tikt u op de toets [Eenmaal]. Als u de verzending van een origineel wilt herhalen, tikt u op de toets [Onbeperkt]. Wijzig zo nodig de instellingen.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toetsen en .

7. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin