# NETWERKSTATUS

In het scherm Netwerkstatus wordt algemene statusinformatie weergegeven en statusinformatie met betrekking tot de protocollen TCP/IP, NetWare, EtherTalk en NetBIOS.

Item | Beschrijving
--- | ---
Algemeen | Toont algemene informatie over het netwerk. Koppelingsstatus: toont de gegevensoverdrachtsnelheid van de NIC en kabelinformatie. Duplexmodus: toont de duplexmodus van de NIC. Hardware-adres: toont het MAC-adres van de NIC. Status afdrukken bij opstarten: geeft aan of de status wordt afgedrukt bij het opstarten. Apparaatnaam: toont de naam van het apparaat. Domeinnaam: toont de domeinnaam. Ontvangstniveau (max. 100): geeft het ontvangstniveau van het draadloze netwerk aan als er een USB-adapter voor draadloze netwerken is aangesloten.
TCP/IP | toont de huidige status van het TCP/IP-protocol. IPv4-instellingen: toont de instellingen van het IPv4-protocol. DHCP/BOOTP: hiermee wordt aangegeven of het IP-adres wel of niet wordt opgehaald van de DHCP/BOOTP-server. RARP: toont de status van het RARP-protocol. IPv4-adres: toont het IPv4-adres. Subnetmasker: toont het huidige subnetmasker. Standaardgateway: toont de huidige standaardgateway. IPv6-instellingen: toont de IPv6-status. DHCPv6: toont de status van de DHCPv6-server. Handmatig adres: toont het IPv6-adres dat handmatig is opgegeven. Standaardgateway: toont de huidige standaardgateway. Link-local adres: toont het link-local adres. Stateless adres 1: toont het stateless adres. Stateless adres 2: toont het stateless adres. Stateful adres: toont het stateful adres.
DNS | toont de status van de DNS-server. Primaire server: toont het huidige IP-adres van de primaire DNS-server. Secundaire server: toont het huidige IP-adres van de secundaire DNS-server. Domeinnaam: toont de huidige domeinnaam van de DNS-server.
WINS | toont de status van de WINS-server. Primaire server: toont het huidige IP-adres van de primaire WINS-server. Secundaire server: toont het huidige IP-adres van de secundaire WINS-server. Primaire server (DHCP): toont het huidige IP-adres van de primaire WINS-server (DHCP). Secundaire server (DHCP): toont het huidige IP-adres van de secundaire WINS-server (DHCP). Bereik-ID: toont de huidige WINS-bereik-ID. Bereik-ID (DHCP): toont de huidige WINS-bereik-ID (DHCP).
NetWare-status | toont de NetWare-status. NetWare: toont de status van het NetWare-protocol. Frametype: toont het frametype. Netwerknummer: toont het netwerknummer. Werkingsmodus: toont de werkingsmodus. Naam afdrukserver: toont de naam van de afdrukserver. NDS-structuur: toont de naam van de NDS-structuur. NDS-context: toont de NDS-context.
EtherTalk-status | Toont de EtherTalk-status. EtherTalk: toont de status van het EtherTalk-protocol. Zonenaam: toont de zonenaam. Typenaam: toont de typenaam. Objectnaam: toont de objectnaam.
NetBIOS-status | toont de NetBIOS-status. NBT/WINS: toont de status van het NBT/WINS-protocol. Hoofdbrowser: toont de hoofdbrowser.

Terug naar begin