# OPGESLAGEN INSTELLINGEN VOOR BEELD VERZENDEN OPROEPEN (PROGRAMMA OPROEPEN)

## Overzicht

Met deze functie worden diverse instellingen gezamenlijk opgeslagen als één programma. Het opgeslagen programma kan eenvoudig worden opgeroepen.
Stel dat elke maand documenten van A4-formaat (8-1/2" × 11") naar een bestand worden gescand en naar elk filiaal worden verzonden.

- Dezelfde documenten worden naar elk filiaal verzonden.
- Alle pagina's van een gebonden document worden opeenvolgend verzonden.
- Vegen op de randen van de documenten worden vóór verzending gewist

Wanneer geen werkprogramma is opgeslagen | Wanneer een werkprogramma is opgeslagen
--- | ---
Voer het adres van elk filiaal in. Selecteer Dubbele Pg Scannen. Geef Wissen op. Tik op de toets [Start]. Scan en verzend het origineel. | Tik op de toets van een opgeslagen programma. Tik op de toets [Start]. Scan en verzend het origineel.
Deze methode vereist meerdere instellingen en neemt tijd in beslag. Tevens kan deze tot een instellingsfout leiden. | Bij deze methode zijn niet meerdere instellingen vereist en is geen tijd nodig. Tevens kunt u een fax verzenden zonder instellingsfouten.

- De in een programma opgeslagen instellingen worden vastgehouden, ook nadat het programma is gebruikt voor verzending. Dezelfde instellingen kunnen herhaaldelijk worden gebruikt voor verzending.
- De volgende inhoud kan niet worden opgeslagen in programma's:
  - Tikken op Aangepast Formaat, Kaart Formaat, tussen pagina's navigeren en ongespecificeerd wissen tijdens voorbeeld, Metadatainvoer, Verzendinstellingen en Eigen naam kiezen
- Er kunnen 48 programma's worden opgeslagen.
- Er kunnen maximaal 500 bestemmingen in één programma worden opgeslagen.

Deze functie kan niet worden gebruikt in de gegevensinvoermodus.

###### Een programma opslaan:

Tik op de toets [Programmaregistratie] die in het actiescherm wordt getoond wanneer u in een modusscherm werkt.

- EEN PROGRAMMA OPSLAAN

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel op basis van de opgeslagen functie in het programma in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Programma oproepen] in het actiescherm

3. #### Tik op de toets voor het programma dat u wilt oproepen

   De opgeroepen instellingen van het programma worden toegepast.

4. #### Configureer zo nodig aanvullende instellingen

   Aanvullende instelling is mogelijk niet toegestaan afhankelijk van het opgeroepen programma.

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin