# TONERCARTRIDGE

## Overzicht

Houd één set vervangende tonercartridges bij de hand, zodat u altijd meteen een nieuwe tonercartridge kunt installeren wanneer de toner op is.
Een tonercartridge kan worden vervangen terwijl het apparaat in gebruik is.

### Vervangingsbericht

Als de toner bijna op is, wordt het bericht 'Gereed voor scannen kopie.' weergegeven met daarbij dat u nieuwe toner bij de hand moet houden. Wanneer u dit bericht ziet, moet u ervoor zorgen dat er een nieuwe tonercartridge klaar ligt ter vervanging.
Wanneer de hoeveelheid toner verder afneemt, wordt 'Vervang de tonercartridge.' weergegeven. Wanneer u dit bericht ziet, moet u de tonercartridge vervangen.

Als u het apparaat blijft gebruiken zonder de tonercartridge te vervangen, wordt het bericht hieronder weergegeven. Zodra het apparaat deze toestand bereikt, is afdrukken niet meer mogelijk zolang de tonercartridge niet wordt vervangen.

- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de kleur licht worden of de afbeelding wazig.
- Bewaar de gebruikte tonercartridges in een plastic zak (niet weggooien). De gebruikte tonercartridges kunnen worden meegegeven aan uw onderhoudstechnicus.
- Als het Beginscherm of het beginscherm van de modus voor kopiëren wordt weergegeven, kunt u zien hoeveel toner bij benadering nog resteert (aangeduid in %) door de toets [Beginscherm] ingedrukt te houden.
- Wanneer de toner op is wanneer het beginscherm wordt weergegeven, verschijnt het bericht [Toner Op] in de rechterbovenhoek van het scherm.

- Raak de tonervulopening niet aan.

- Schud of zwaai niet met de tonercartridge.

- Gooi tonercartridges niet in het vuur. Er kan toner rondspatten die brandwonden kan veroorzaken.
- Bewaar tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen.
- Als u de tonercartridge rechtop bewaart, kan de toner hard en onbruikbaar worden. Bewaar tonercartridges altijd op hun zijkant.

- Als een andere tonercartridge dan een door Sharp aanbevolen tonercartridge wordt gebruikt, levert het apparaat mogelijk niet de maximale kwaliteit en prestaties en kan het schade oplopen. Gebruik een door Sharp aanbevolen tonercartridge.

## Bediening

1. #### Trek de tonerlade naar buiten

   Trek de tonerlade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

   Als het toetsenbord uit het bedieningspaneel is getrokken, berg het dan weer op in het bedieningspaneel. Met uitgetrokken toetsenbord kan de tonerlade in contact komen met het toetsenbord en schade veroorzaken.

2. #### Verwijder de tonercartridge

   Trek de tonercartridge recht omhoog en naar buiten.
   Als de cartridge bruusk naar buiten wordt getrokken, kunt u toner morsen.

3. #### Plaats de nieuwe tonercartridge recht omlaag

   De uiteinden van de cartridge moeten correct georiënteerd zitten, want anders is het niet mogelijk om de cartridge te plaatsen.

4. #### Sluit de tonerlade

   Na het vervangen van de tonercartridge wordt automatisch toner gevuld.
   Als het bericht over het vervangen van toner niet wordt weergegeven, open de tonerlade dan niet.

Terug naar begin