# BUITENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de buitenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Automatische documentinvoereenheid
Hiermee worden meerdere originelen automatisch geladen en gescand. Bij 2-zijdige originelen kunnen automatisch beide zijden tegelijk worden gescand.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Voorkaft
Openen om vastgelopen papier te verwijderen of om de hoofdschakelaar in of uit te schakelen.
×
Statusindicator*
Geeft de status van het apparaat aan.
-STATUSINDICATORS
×
Bedieningspaneel
Op dit paneel bevinden zich de toets [Aan], de toets/indicator [Stroombesparing], de toets/indicator [Beginscherm], de hoofdschakelaar, de houder voor de chipkaartlezer, de USB-poort (type A) en het aanraakscherm. Gebruik het aanraakscherm om elk van deze functies uit te voeren.
-BEDIENINGSPANEEL
×
Finisher (voor nieten van 50 vellen)*
Hiermee wordt papier geniet en uitgevoerd.
-FINISHER (VOOR NIETEN VAN 50 VELLEN)
×
Nietfinisher (voor nieten van 50 vellen)*
Hiermee wordt papier geniet en gevouwen.
-NIETFINISHER (VOOR NIETEN VAN 50 VELLEN)
×
Perforatiemodule*
Hiermee worden perforaties aangebracht in papier, waarna het papier wordt uitgevoerd.
×
USB-aansluiting (type A)
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-apparaat of een USB-stick op het apparaat aan te sluiten.
Gebruik een afgeschermd type USB-kabel.
Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Toetsenbord*
Gebruik dit als alternatief voor het aanraaktoetsenbord dat op het aanraakscherm wordt weergegeven. Wanneer dit toetsenbord niet wordt gebruikt, kan het onder het bedieningspaneel worden opgeborgen.
-NAMEN EN FUNCTIES VAN AANRAAKTOETSEN
×
Lade 1
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 1.200 vel worden opgeslagen.
-LADE 1/2
×
Lade 2
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 800 vel worden opgeslagen.
-LADE 1/2
×
Lade 3
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 500 vel worden opgeslagen.
-LADE 3/4
×
Lade 4
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 500 vel worden opgeslagen.
-LADE 3/4
×
Lade 5 (MX-LC12)*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 3.500 vel worden opgeslagen.
-PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT
×
Lade 5 (MX-LCX3 N)*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 3.000 vel worden opgeslagen.
-PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT
×
Doorvoerlade*
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
-DOORVOERLADE
×
Snijmodule*
Hiermee wordt overtollig papier verwijderd bij uitvoer met zadelsteek.
×
Nietfinisher (voor nieten van 100 vellen)*
Hiermee wordt papier geniet en gevouwen.
-NIETFINISHER (VOOR NIETEN VAN 100 VELLEN)
×
Finisher (voor nieten van 100 vellen)*
Hiermee wordt papier geniet en uitgevoerd.
-FINISHER (VOOR NIETEN VAN 100 VELLEN)
×
Krulcorrectie-eenheid*
Hiermee worden perforaties aangebracht in papier, waarna het papier wordt uitgevoerd.
×
Tonerlade
Deze lade bevat de tonercartridge. Wanneer de toner in een cartridge opraakt, moet de cartridge die opraakt worden vervangen.
-TONERCARTRIDGE
De indicatoren van het bedieningspaneel kunnen verschillen afhankelijk van het land en de regio.

×
Laden met grote capaciteit*
Plaats papier in deze lade. Er kan maximaal 2.500 vel worden opgeslagen in elke laden.
-PAPIERLADEN MET GROTE CAPACITEIT
×
Doorvoerlade*
Gebruik deze lade om handmatig papier in te voeren.
Als u papier laadt dat groter is dan A4R of 8-1/2" × 11"R, kunt u het verlengstuk uittrekken.
×
Papierwagen*
Deze wagen wordt geïnstalleerd in de stapeleenheid met grote capaciteit. Deze eenheid is handig bij het vervoeren van grote aantallen kopieën.
×
Invoegeenheid*
Hierin kunnen kaften en invoegvellen die moeten worden ingevoegd tussen afgedrukte vellen worden geplaatst.
Met behulp van de functie voor handmatige afwerking kunt u direct papier invoeren in de finisher of nietfinisher om het papier te nieten, perforeren of vouwen.
×
Vouweenheid*
Hiermee wordt papier gevouwen en uitgevoerd.
×
Stapeleenheid met grote capaciteit*
Deze eenheid is handig bij het uitvoeren van grote aantallen kopieën. Er kunnen maximaal 5.000 vellen papier worden uitgevoerd.
U kunt ook twee eenheden aansluiten.
-STAPELEENHEID MET GROTE CAPACITEIT
* Optioneel.
Terug naar begin