# VERZENDINGEN MET DE LUIDSPREKER

## Overzicht

Als u de luidspreker gebruikt om te bellen, wordt de fax verzonden nadat het nummer is gebeld en verbinding is gemaakt.
Er wordt telkens één pagina tegelijk verzonden.

- Als iemand antwoordt, zult u zijn of haar stem horen maar zult u zelf niet kunnen spreken.
- Wanneer de luidspreker wordt gebruikt, vindt de verzending plaats zonder dat het origineel in het geheugen wordt gescand.
- Een bestemming die een F-code (subadres en wachtwoord) bevat, kan niet worden gebruikt.
- Ook kunt u geen snelkeuzetoets gebruiken die meerdere bestemmingen heeft of die een bestemming heeft die niet met een fax correspondeert.
- U kunt de toets [Voorbeeld] niet gebruiken in de luidsprekerfunctie.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Luidspreker]

   Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, hoort u de kiestoon door de luidspreker van het apparaat.

   Als u op tikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om het volume van de luidspreker aan te passen.

   ###### De verzending annuleren met behulp van de luidspreker:

   Tik nogmaals op de toets [Luidspreker].

3. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

4. #### Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, tikt u op de toets [Start]

   ###### Verzending annuleren:

   Tik op de toets [Verzenden geannuleerd].

Terug naar begin