# INSTELLINGEN VAN EXTERNE APPLICATIES

## Instellingen van standaardapplicatie

U kunt standaardapplicatie-instellingen toevoegen en beheren:

### Standaardapplicaties toevoegen of bewerken

Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het registratiescherm voor standaardapplicaties weergegeven. Er kunnen maximaal 8 netwerkmappen worden geregistreerd.
Als u op de naam van een standaardapplicatie tikt, wordt het registratiescherm voor die standaardapplicatie weergegeven. U kunt dit F-codegeheugenvak nu bewerken.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Applicatienaam | Voer een applicatienaam in.
Gebruikersinterfaceadres applicatie | Stel een IP-adres in van de applicatie of een netwerknaam om de gebruikersinterface van het apparaat te beheren.
Time-out | Voer een time-out in. De standaardinstelling is 20 seconden.
Uitbreidingsplatform | Stel deze optie in om het uitbreidingsplatform te gebruiken.
Proxyserver gebruiken | Stel deze optie in om de proxyserver te gebruiken.
Gegevensgrootte | Stel de schermgrootte van de toepassing op de X- en Y-coördinaten in.
Weergave-indeling | Stel het scherm van de toepassing in.
Aangepast pictogram gebruiken | Stel deze optie in om het aangepaste pictogram te gebruiken. Deze instelling is alleen beschikbaar in de 'instellingsmodus (webversie)'. Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.
Selecteer bestand | Selecteer het bestand dat u voor het aangepaste pictogram wilt gebruiken. Klik op de knop [Bladeren] om een bestand weer te geven vanuit het dialoogvenster. Deze instelling is alleen beschikbaar in de 'instellingsmodus (webversie)'. Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.

### Standaardapplicaties verwijderen

U kunt een geselecteerde standaardapplicatie verwijderen door het selectievakje voor de standaardapplicatie in te stellen op en op de toets [Wissen] te tikken.

## Instelling ontvangende toepassing

De Fax- of I-Fax-ontvangstfuncties kunnen in de Sharp OSA-applicaties worden ingesteld.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Overdragen naar applicatie | De Fax- of I-Fax-berichtontvangst kan door Sharp OSA-applicaties worden beheerd.
Applicatienaam | Voer de applicatienaam voor ontvangst in.
Webserviceadres | Voer het adres van de webservice in.
Time-out | Voer een time-out in.
Proxyserver gebruiken | Netwerktoegang via de proxyserver is toegestaan.

## Instellingen externe accountapplicatie

U kunt een externe accountapplicatie toevoegen en beheren:
Stel de servernaam in waar u de externe accountapplicatie hebt geïnstalleerd.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Extern accountbeheer | Hiermee wordt opgegeven of u de totaliseringfunctie wilt instellen met een externe accountapplicatie. Als deze optie is ingeschakeld, moet u altijd de applicatienaam of het adres van de webservice invoeren.
Authenticatieserver instellen (Server 1) | Als de server is ingesteld, is de externe authenticatiemodus geselecteerd. De toegang tot de MFP wordt beheerd door de applicatie die u op deze pagina instelt. Als deze optie is ingeschakeld, moet u altijd de applicatienaam, het gebruikersinterfaceadres van de applicatie of het adres van de webservice voor server 1 invoeren. Als u deze optie niet instelt, wordt de externe totaalmodus geselecteerd.
Server 1 tot 4 | Selecteer een server om deze in te schakelen.
Applicatienaam | Voer een applicatienaam in.
Gebruikersinterfaceadres applicatie | Voer de URL van het aanmeldscherm in dat het eerst moet worden weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld.
Webserviceadres | Voer de URL in van de server of computer die opdrachten en gebeurtenissen verstuurt via het XML/SOAP-protocol.
Time-out | Voer een time-out in. De standaardinstelling is 20 seconden.

Terug naar begin