# GEGEVENSBACK-UP

## Opslag-backup

Adresboekgegevens en gebruikersinformatie die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen op een USB-stick worden opgeslagen en vandaar worden teruggeplaatst.

### Exportinstellingen

Hiermee worden gegevens naar een USB-geheugenapparaat geëxporteerd.
Selecteer de juiste gegevens in [Type exportinstellingen] en tik op de toets [Uitvoeren] om de gegevens te exporteren. U kunt zo nodig een wachtwoord instellen.

### Importinstellingen

Hiermee worden gegevens naar het apparaat geïmporteerd die met de optie 'Exporteren' op het USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen.
Geef de gegevens op die u wilt importeren en tik op de toets [Uitvoeren]. Als een wachtwoord is opgegeven tijdens het exporteren, voert u dat wachtwoord in.

## Apparaat kopiëren

De instellingsinformatie van het apparaat wordt in XML-indeling opgeslagen en gekopieerd naar een ander apparaat.
Met deze functie hoeft u dezelfde instellingen niet telkens opnieuw te configureren in verschillende apparaten.

### Exportinstellingen

Hiermee worden gegevens naar een USB-geheugenapparaat geëxporteerd.
Selecteer de juiste gegevens in [Type exportinstellingen] en tik op de toets [Uitvoeren] om de gegevens te exporteren. U kunt zo nodig een wachtwoord instellen.

### Importinstellingen

Hiermee worden gegevens naar het apparaat geïmporteerd die met de optie 'Exporteren' op het USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen.
Geef de gegevens op die u wilt importeren en tik op de toets [Uitvoeren]. Als een wachtwoord is opgegeven tijdens het exporteren, voert u dat wachtwoord in.

- U kunt gegevens alleen importeren in de MX-M904/MX-M1054/MX-M1204.
- De volgende gegevens worden niet gekopieerd met de functie Apparaat kopiëren:
  - Items van lijst afdrukken en doorsturen van faxen
  - Weergave-items voor tellingen en apparaatstatus
  - IP-adres van het apparaat, apparaatnaam, beheerderswachtwoord, afzendernamen voor beeld verzenden en overige informatie die specifiek voor het apparaat is
  - De specifieke instellingen voor afzonderlijke hardware, zoals schermcontrast, automatische kalibratie en fijninstelling van de vouw- en nietpositie

## Adresboek doorsturen

Hiermee wordt het adresboek van dit apparaat rechtstreeks doorgestuurd naar een ander multifunctioneel randapparaat.
Neem contact op met uw leverancier of een erkende servicevertegenwoordiger voor advies over het importeren van gegevens in het apparaat.
Deze functie kan niet worden gebruikt terwijl de instellingsmodus wordt gebruikt, tijdens het uitvoeren van een opdracht of wanneer er sprake is van een gereserveerde opdracht.
Terug naar begin