# RELAYVERZOEKVERZENDING MET F-CODE

## Overzicht

U kunt een document naar het F-codegeheugenvak (Relaydistributie) van een ander apparaat verzenden en vervolgens de distributie van het document naar meerdere bestemmingen vanaf dat apparaat afdwingen.
Als u bijvoorbeeld een document op verre bestemmingen moet afleveren, kunt u het naar een apparaat sturen dat zich in de buurt van deze bestemmingen bevindt en vervolgens het document vanaf die bestemming distribueren naar alle bestemmingen. Via dit proces kunt u de communicatiekosten drukken. Het is economischer als u documenten 's nachts verzendt in combinatie met de functie Timer-verzending.

- DE TIJD VOOR COMMUNICATIE OPGEVEN

- Controleer eerst de F-code (het subadres en het wachtwoord) die is ingesteld in het F-codegeheugenvak van het andere apparaat.
- Alle bestemmingsgegevens moeten vooraf in het F-codegeheugenvak (Relaydistributie) van het andere apparaat worden geregistreerd.
- De verzending is mogelijk ongeacht of F-code al dan niet wordt ondersteund door de bestemming.
- Uw apparaat (relayhoststation) wordt alleen doorbelast voor communicatie met het andere apparaat (relaystation). De communicatietarieven voor documentdistributie naar alle bestemmingen worden doorbelast aan het andere apparaat (relaystation).
- U kunt deze functie zo nodig samen met Distributieverzending of Timer-verzending gebruiken. Het is nuttig als een dergelijke verzending is geprogrammeerd.

Wanneer faxen die met deze functie zijn doorgestuurd op de doorstuurbestemming worden afgedrukt, is het niet mogelijk om de datum en tijd van ontvangst op de faxen af te drukken. ('Ontvangstdatum/-tijd afdrukken' is uitgeschakeld.)

###### F-codegeheugenvakken maken:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → → [F-Codegeheugenvak].

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   1. (1) Voer het lijnnummer voor de bestemming in met de cijfertoetsen.
   2. (2) Tik op de toets [Subadres].
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   3. (3) Voer het subadres in met de cijfertoetsen.
   4. (4) Tik op de toets [Pascode].
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   5. (5) Voer de pascode in met de cijfertoetsen.
   - Als het subadres en de pascode al zijn geregistreerd, kunt u ook een snelkeuzetoets selecteren.
   - Als de pascode is weggelaten voor het geheugenvak van het bestemmingsapparaat, kunt u stappen (4) en (5) overslaan.

3. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin