# VOORWAARDEINSTELLINGEN

## Standaardinstellingen

Als u gegevens afdrukt in een omgeving waar de printerdriver niet wordt gebruikt (met andere woorden: als u gegevens afdrukt via het MS-DOS-systeem of als u gegevens afdrukt via een pc waarop de meegeleverde printerdriver niet is geïnstalleerd), stelt u de gedetailleerde afdrukvoorwaarden in. (De functie 'Lege pagina afdrukken uitschakelen' is echter zelfs van kracht wanneer de PCL-printerdriver wordt gebruikt.)

###### Lijst met instellingsitems

Item | Instelling
--- | ---
Kopieën | 1 tot 9999 sets
Afdrukstand | Staand Horizont.
Standaard papierformaat | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standaard uitvoerlade | Staffellade*1 Bovenste Lade Afw.Eenh Middenlade Afw. Eenh. Onderste Lade Afw.Eenh Bovenlade (1,2) Stapelen (1,2)
Standaard papiersoort | Normaal papier, briefpapier, voorbedrukt papier, voorgeperforeerd papier, gerecycled papier, gekleurd papier
Instellingen oorspronkelijke resolutie | 600 dpi 600 dpi (Hoge kwaliteit) 1200 dpi
Afdrukken lege pagina uitschakelen | (Uitgeschakeld) (Geactiveerd)
Lijndikte*2 | 0-9
2-Zijdige Afdruk | 1-zijdig 2-Zijdig (Boekje) 2-Zijdig (Schrijfblok)
X pagina's-op-1 vel afdrukken*3 | X pagina's op 1 vel 1 pagina's op 1 vel 2 pagina's op 1 vel 4 pagina's op 1 vel 8 pagina's op 1 vel
Opmaak Links naar rechts*4 Rechts naar links*4 Linksboven naar rechts*5 Linksboven naar omlaag*5 Rechtsboven naar links*5 Rechtsboven naar omlaag*5
Passend maken*6 | (Passend Maken gebruiken) (Passend Maken niet gebruiken)
UITVOER | (Afdrukken per eenheid gebruiken) (Afdrukken per eenheid niet gebruiken) (Insteken voor taak) Papierlade: lade 1 tot en met 8, doorvoerlade, invoegeenheid (boven/onder) (zonder Insteken voor taak) (Insteken na taak) Papierlade: lade 1 tot en met 8, doorvoerlade, invoegeenheid (boven/onder) (zonder Insteken na taak) Nietpositie: Geen, 1 nietje aan achterzijde, 2 nietjes, 2 nietjes (Boven) (Schuine Niet)*1 (zonder Schuine Niet)*1 (Perforeren gebruiken) (Perforeren niet gebruiken)
Vouwen | Ingeschakeld Uitgeschakeld
Zadelvouw Z-vouw Lettervouw Accordeonvouw Dubbele vouw Enkele vouw
Instellingen snijbreedte | 2,0 tot 20,0 mm
SNELBESTAND | (Gegevens opslaan in modus Snelbestand) (Geen gegevens opslaan in modus Snelbestand)

*1 Als een nietfinisher (voor het nieten van 50 vellen) of finisher (voor het nieten van 50 vellen) is geïnstalleerd
*2 Deze instelling wordt gebruikt om de lijnbreedte van vectorgrafieken aan te passen. Uitgezonderd voor CAD en andere speciale gebruikssituaties is het normaalgesproken niet nodig deze instelling te wijzigen. Wanneer '0' wordt geselecteerd, worden alle lijnen met een dikte van 1 dot afgedrukt.
*3 Papierformaten die kunnen worden gebruikt met deze functie zijn A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" en 8-1/2" × 11". (Deze functie werkt bij sommige afdrukmethoden mogelijk niet.)
*4 Kan worden geselecteerd als 2 pagina's op 1 vel is geselecteerd.
*5 Kan worden geselecteerd als 4 pagina's op 1 vel/8 pagina's op 1 vel is geselecteerd.
*6 Alleen van kracht bij het afdrukken van PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden.

- Wanneer afgedrukt wordt via een printerdriver, hebben de instellingen van de printerdriver voorrang op de afdrukvoorwaarde-instellingen.
- De weergave hangt af van de randapparaten die zijn geïnstalleerd.

## PCL-instellingen

Hiermee worden symbolensets, lettertypen en regeleindecode ingesteld die worden gebruikt in een PCL-omgeving.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving | Instelling
--- | --- | ---
PCL-symbolenset instel. | Geef de symbolenset op die wordt gebruikt voor het afdrukken. | Maak een selectie uit 35 items
PCL-lettertypen instellen | Selecteer een lettertype dat wordt gebruikt voor afdrukken. | Intern lettertype Uitgebreid lettertype (Lijst van interne lettertypen als uitgebreide lettertypen niet zijn geïnstalleerd)
PCL-regeleindecode | Deze instelling wordt gebruikt om aan te geven hoe de printer reageert wanneer een regeleindeopdracht wordt ontvangen. | 0,CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Breedte A4 | Als dit wordt ingeschakeld, kunnen 80 tekens per regel worden afgedrukt op papier van A4-formaat (8-1/2" × 11") met een lettertype van 10 pitch. (Als deze instelling wordt uitgeschakeld, worden maximaal 78 tekens per regel afgedrukt.) | (Geactiveerd) (Uitgeschakeld)

## PostScript-instellingen

Als een fout optreedt tijdens het afdrukken van PostScript, bepalen deze instellingen of een foutbericht wordt afgedrukt en of de PostScript-gegevens in binaire indeling worden ontvangen.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving | Instelling
--- | --- | ---
PS-fouten afdrukken | Als een PS (PostScript)-fout optreedt tijdens het afdrukken van PostScript, bepaalt deze instelling of er al dan niet een foutbericht wordt afgedrukt. | (Geactiveerd) (Uitgeschakeld)
Binaire verwerking | PostScript-gegevens in binaire indeling ontvangen. | (Geactiveerd) (Uitgeschakeld)

Terug naar begin