# SCHADUWRANDEN IN HET BEELD WISSEN (WISSEN)

## Overzicht

De functie Wissen wordt gebruikt om de schaduwen te wissen die aan de randen van kopieën kunnen ontstaan bij het kopiëren van dikke originelen of boeken.

###### Wisfuncties

- Met deze functie wist u het deel van de afbeelding waar zich schaduwen kunnen vormen. Deze functie detecteert schaduwen niet en wist niet alleen de schaduwen.
- De breedte van de wisstrook wordt afgestemd op de instelling voor de zoomfactor.
  Als de breedte van de wisstrook bijvoorbeeld is ingesteld op 20 mm (4/5") en de afbeelding wordt teruggebracht tot 50%, wordt de breedte van de wisstrook 10 mm (2/5").

###### De standaardinstelling voor de breedte van de wisstrook wijzigen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → (tabblad) [Instellingen Kopieerfunctie] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Standaardbreedte Van Wisstrook Instellen].

## Bediening

1. #### Plaats een origineel en tik op de toets [Voorbeeld]

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [Wissen]

3. #### Geef een wispositie op

   Tik op het selectievakje van de zijde die moet worden gewist om het in te stellen op .

   Toets [Buitenkader]: Het selectievakje Omhoog, Omlaag, Links en Rechts staat op .
   Toets [Frame+midden opgeven]: Alle selectievakjes staan op .
   Geef de te wissen rand op de achterzijde op wanneer u randen wist van één tot drie zijden om een 2-zijdig origineel te kunnen scannen.
   - Als het selectievakje [Omgekeerde positie van achterzijde wissen.] is ingesteld op , wordt de rand in tegengestelde positie van de gewiste rand op de voorzijde gewist.
   - Als het selectievakje [Omgekeerde positie van achterzijde wissen] is ingesteld op , wordt de rand in dezelfde positie als de gewiste rand op de voorzijde gewist.

4. #### Geef de breedte van de wisstrook op

   Tik op het weergaveveld voor de getalswaarde die de voor- of achterzijde weergeeft en voer het bereik in met de cijfertoetsen.
   Tik anders op de toets om het bereik in te voeren.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### Wisinstelling annuleren:

   Tik op de toets [Wissen].

5. #### Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm

   ###### Alle instellingen annuleren:

   Tik op de toets [CA].

6. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin