# HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN

## Overzicht

In de modi Scannen naar E-mail en Internetfax kunt u direct een bestemming invoeren om deze op te geven. In de modus Scannen naar netwerkmap kunt u direct een referentie opgeven.
Bij Scannen naar FTP of Scannen naar Bureaublad kunt u niet handmatig een bestemming invoeren.

## Bediening

1. #### Tik op het tekstvak Adres

   - Tik in de modus Internetfax op het tekstvak om het scherm voor het selecteren van de adrestypen weer te geven. Tik op de toets [Internetfax] of [Directe SMTP].
   - Selecteer in de modus Gegevensinvoer de modus van de bestemming en voer het bestemmingsadres in.
   - Als u op het tekstvak Adres tikt in Scannen naar FTP of Scannen naar Bureaublad, wordt het adresboekscherm weergegeven.

2. #### Gebruik het aanraaktoetsenbord om een bestemmingsadres in te voeren

   - Voor Scannen naar netwerkmap wordt het scherm voor het invoeren van netwerkmappen weergegeven. Zie 'Een netwerkmap opgeven als adres'.
   - Tik, nadat u het bestemmingsadres hebt ingevoerd, op de toets [OK].
   - U kunt overschakelen tussen [Aan], [Cc] en [Bcc] door op te tikken.
     U kunt [Bcc] selecteren als [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Bcc-instelling] is geselecteerd en [Bcc inschakelen] is ingesteld.
   - In de modus Internetfax wordt het scherm voor het aanvragen van een ontvangstrapport weergegeven als in 'Instellingen (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internetfaxinstellingen] → [Scaninstellingen] → [Verzendinstellingen] is geselecteerd en als 'I-Fax Ontvangstrapport Aan/Uit Instelling' is ingeschakeld. Als u een rapport wilt ontvangen, tikt u op de toets [Setup]. In het andere geval tikt u op [Annuleren]. (Wanneer Directe SMTP wordt gebruikt, vindt geen verzendbevestiging plaats.)

### Een netwerkmap opgeven als adres

1. #### Tik op de toets [Bladeren]

   - Als u direct een adres wilt invoeren, tikt u op de toets [Padinvoer naar map]. Het aanraaktoetsenbord wordt weergegeven.
   - Als een gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist, raadpleegt u de beheerder van de server en voert u deze gegevens in.

2. #### Tik op de toets van de werkgroep die u wilt openen

   - Tik op en voer een trefwoord in om te zoeken naar een werkgroep, server of netwerkmap.
   - Er worden maximaal 100 werkgroepen, 100 servers en 100 netwerkmappen getoond.
   - Tik op om terug te keren naar het scherm van stap 1.

3. #### Tik op de toets voor de server of computer die u wilt gebruiken

   Als een scherm wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord, moet u deze informatie opvragen bij de serverbeheerder en vervolgens de juiste gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

4. #### Tik op de toets van de netwerkmap

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Invoeren]. U keert terug naar het scherm van stap 1. Tik nogmaals op de toets [Invoeren] om de bestemming te accepteren.

Terug naar begin