# INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN

## Bedieningsinstellingen - Tabblad 'Standaardinstellingen'

Zie 'INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES' voor een uitleg met betrekking tot de instellingen voor de faxfunctie.
Dit tabblad wordt gebruikt voor het configureren van items die betrekking hebben op de Standaardinstellingen voor instellingen voor beeldverzending.

###### Instellingen enige tijd vasthouden nadat scannen is voltooid.

Gebruik deze instelling om de instellingen te bewaren nadat het scannen is voltooid (totdat de functie Automatisch wissen wordt geactiveerd).

###### Standaardweergave-Instellingen

Selecteer een basisscherm dat wordt weergegeven als op de toets [Beeld verzenden] wordt getikt:

- E-mail
- Netwerkmap
- FTP/Bureaublad
- Internetfax (ls de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd)
- FAXEN (als de internetfaxuitbreidingskit of faxuitbreidingskit is geïnstalleerd)
- Gegevensinvoer (als de applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd)

###### Standaardselectie adresboek

Item | Beschrijving
--- | ---
Alleen adressen van verzendmodi toepassen | Wanneer een adres wordt geselecteerd in het adresboek, worden alleen de adressen toegepast die in de beperkte modus worden weergegeven.
Categorie weergegeven als standaard | Selecteer een categorie die als standaard moet worden weergegeven. Geen Veelgebruikt Categorie 1 t/m 32
Alle adrestypen weergeven ongeacht momenteel weergegeven modus. | Hiermee worden alle bestemmingen weergegeven, ongeacht de weergegeven modus.
Adresboek vergroten | Het adresboek wordt vergroot weergegeven.

###### Afdrukstand

Hiermee wordt de standaardafdrukstand ingesteld.

###### Instelling oorspronkelijke resolutie

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor de standaardresoluties voor de algemene modi voor scannen, e-mail, internetfax en fax.
Wanneer het selectievakje 'Ingest. resolutie toepassen bij opslag' wordt ingesteld en een afbeelding wordt gebruikt die is opgeslagen via Documentarchivering, geldt de resolutie-instelling die met de afbeelding is opgeslagen. Dit kan voor elk item worden geconfigureerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Scannen | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Internetfax | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi*, 200 × 400 dpi*, 400 × 400 dpi*. 600 × 600 dpi*
FAXEN | Standaard, Fijn*, Extra Fijn*, Ultrafijn*

*Als deze optie wordt geselecteerd, kunnen tevens instellingen voor 'Halftoon' worden uitgevoerd.

###### Standaardbelichtingsinstellingen

Deze instelling wordt gebruikt om de standaardbelichtingsinstellingen in te stellen voor het scannen van documenten in de beeldverzendmodus. Selecteer [Auto] of [Handmatig]. Als u [Handmatig] selecteert, stelt u de belichting in op een van de vijf niveaus.

###### Standaardorigineelafbeeldingstype

Selecteer vooraf het origineeltype om scannen van het origineel met een geschikte resolutie mogelijk te maken (uitsluitend voor scanmodus en scanmodus voor USB-geheugen).
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- Tekst/Afged.Foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Afgedrukte Foto
- Map

Er kan geen origineeltype worden geselecteerd als Uitgangsinstellingen belichting is ingesteld op [Auto].

###### Scherpte

Deze instelling wordt gebruikt om de contouren van afbeeldingen duidelijker weer te geven voor het scannen van documenten in de beeldverzendmodus. U kunt uit vijf niveaus kiezen.

###### Contrast

Deze instelling wordt gebruikt om het contrast van afbeeldingen in te stellen voor het scannen van documenten in de beeldverzendmodus. U kunt uit vijf niveaus kiezen.

###### Dezelfde afbeelding verzenden als in fax-/I-faxmodus is verzonden

Schakel deze functie in om dezelfde afbeelding gelijktijdig te verzenden wanneer de faxmodus of internetfaxmodus met een andere modus wordt gebruikt. Als deze functie niet is ingeschakeld, wordt een afbeelding die bij elke scaninstelling wordt opgegeven, verzonden voor e-mail, FTP, bureaublad en netwerkmap.

###### Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.

Deze instelling wordt gebruikt om als eis te stellen dat op wordt getikt voordat het volgende adres wordt ingevoerd bij een distributieverzending.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan niet worden weggelaten zelfs als het volgende adres wordt ingevoerd met een snelkeuzetoets, tenzij u op tikt.
Als een gebruiker probeert het volgende adres in te voeren zonder op te tikken, klinkt een dubbele pieptoon en wordt de invoer geweigerd.

###### Geluid bij voltooide scan

Hiermee stelt u het volume van Geluid Bij Voltooide Scan in, dat u hoort wanneer een origineel is gescand.

###### Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de weergavevolgorde (volgorde van zoeknummer, oplopend, aflopend) te wijzigen.
De ingestelde weergavevolgorde wordt niet meer gewijzigd. De weergavevolgorde blijft ingesteld op de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geactiveerd.

###### Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens

Met deze functie worden ontvangen faxen en internetfaxen in het geheugen opgeslagen zonder dat deze worden afgedrukt. De faxen kunnen worden afgedrukt door een wachtwoord in te voeren (fabrieksinstelling: 0000).
U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op .
Deze instellingen kunnen worden gewijzigd als er zich geen ontvangen gegevens in het geheugen van het apparaat bevinden. (Gegevens in een geheugenvak voor vertrouwelijke verzending of relaydistributie zijn hiervan uitgesloten.)

###### Standaardverificatiestempel (als de verificatiestempeleenheid is geïnstalleerd)

Schakel dit in om de verificatiestempel altijd toe te voegen aan een origineel dat al is gescand met de automatische documentinvoereenheid.

###### Standaardbreedte van wisstrook instellen

Hiermee wordt de standaardwisbreedte van de wisfunctie ingesteld. Geef een waarde op van 0 mm (0") t/m 20 mm (1") in stappen van 1 mm (1/8") voor zowel Breedte vrije ruimte rand als Breedte vrije ruimte midden.

###### Door tijd opgegeven uitvoer van ontvangen gegevens

Deze instelling wordt gebruikt voor het afdrukken van ontvangen gegevens op een opgegeven tijdstip. Deze functie is beschikbaar als 'Inst. beeldcontrole ontvangen gegevens' is ingeschakeld.
* Weergegeven wanneer een faxuitbreidingskit of internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd. Als 'Door tijd opgegeven uitvoer van ontvangen gegevens' is ingesteld op , wordt deze instelling grijs weergegeven.
Als 'Wachtwoord wijzigen' of 'Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens' is ingesteld op , wordt het veld voor invoer van het wachtwoord grijs weergegeven.

## Bedieningsinstellingen - Tabblad 'Instellingen in-/uitschakelen'

Dit tabblad wordt gebruikt voor het configureren van items die betrekking hebben op de instellingen met betrekking tot in-/uitschakelen voor instellingen voor beeldverzending.

### Instel. voor deactiveren van registratie

De registratie van adressen via het apparaat, de instellingsmodus (webversie) en de pc kan elk afzonderlijk worden geblokkeerd.

###### Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.

Hiermee schakelt u adresbeheer via het apparaat uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)
- Contacten

###### Registratie van bestemming op webpagina uitschakelen

Hiermee schakelt u het opslaan van de bestemming via de instellingsmodus uit (webversie).
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)
- Contacten

###### Registratie van programma uitschakelen

Hiermee schakelt u het gebruik van het adresboek uit voor alle programma's.

###### Registratie van geheugenvak uitschakelen

Hiermee schakelt u de registratie van alle typen geheugenvakken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Navraaggeheugen
- Vertrouwelijk
- Relay-Distributie (Directe Invoer)
- Relay-Distributie (Adresboek)

###### Bestemmingsregistratie via Globaal adres zoeken uitschakelen

Hiermee schakelt u adresbeheer via globaal adres zoeken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- Internetfax
- FAXEN

###### Registratie door middel van Network Scanner Tool

Hiermee schakelt u adresbeheer via Netwerk Scanner Tool uit.
Gebruik deze optie om de opslag van gegevens van een ander apparaat via inkomende routing van het adresboek te onderdrukken.

###### Uitschakelen van doorsturen via netwerk

Hiermee wordt inkomende routing geblokkeerd.

### Instel. voor deactiveren van verzending

Deze instellingen worden gebruikt om de volgende verzendhandelingen uit te schakelen.

###### [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus

Deze instelling wordt gebruikt om de verzending te voorkomen die wordt geactiveerd als op de toets [Verzenden naar recent gebruikte adressen] in het actiescherm wordt getikt.

###### Selecteren uit adresboek uitschakelen

Hiermee schakelt u de selectie van bestemmingen vanuit het adresboek uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- FAXEN

###### Directe invoer uitschakelen

Hiermee schakelt u directe invoer van het bestemmingsadres en dergelijke uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- FAXEN

###### PC-I-Fax-verzending uitschakelen

Hiermee wordt PC-I-Faxverzending geblokkeerd.

###### PC-Fax-verzending uitschakelen

Hiermee blokkeert u PC-Faxverzending.

## Bedieningsinstellingen - Tabblad 'Eigen naam en bestemming instellen'

Dit tabblad wordt gebruikt voor het opslaan van afzendergegevens voor internetfaxen en faxen.

### Registratie zendergegevens

Gebruik dit om de naam van de afzender op te slaan voor fax, internetfax, faxnummer van afzender en afzenderadres voor internetfax. De opgeslagen naam en het faxnummer van de afzender of het internetfax-afzenderadres wordt boven aan de ontvangen fax afgedrukt.

###### Naam afzender

Voer een standaardnaam voor de afzender in (maximaal 20 tekens).

###### Faxnummer afzender

Voer het faxnummer van de afzender in (maximaal 20 tekens).
U kunt een pauze tussen de cijfers invoegen door op de toets [-] te tikken.
U kunt een spatie tussen de cijfers van het nummer invoegen door op de toets [Spatie] te tikken.

###### Eigen adres I-Fax

Voer een standaardadres van de afzender in (maximaal 56 tekens).

### Registratie van eigen naam selecteren

Gebruik deze instelling om de namen van afzenders op te slaan die worden gebruikt bij 'Eigen naam kiezen' in 'Overige'. Er kunnen maximaal 18 afzendernamen worden opgeslagen.
Gebruik deze optie om een andere afzendernaam te registreren dan de afzenderinformatie die al is geregistreerd voor lijnen 1, 2 en 3.

###### Nieuwe toevoegen

Voer het de naam van de afzender in (maximaal 20 tekens).
Nadat u de naam van de afzender hebt ingevoerd, tikt u op de toets [Opslaan].
Registratienummers hebben een waarde van 01 tot 18. Het laagste nummer wordt automatisch toegewezen aan de naam van de afzender als u begint met het registreren hiervan. Dit nummer kan niet worden gewijzigd.

###### Lijst met afzendernamen

Hiermee wordt een lijst weergegeven met momenteel opgeslagen afzendernamen.
U kunt een geselecteerde afzendernaam verwijderen door het selectievakje links van 'Nee' in te stellen op en op de toets [Wissen] te tikken.

## Scaninstellingen - Tabblad 'Scaninstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt voor het configureren van instellingen met betrekking tot de beeldverzendfunctie (scan, Internetfax, enzovoort).
Zie 'INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES' voor een uitleg met betrekking tot de instellingen voor de faxfunctie.
De volgende instellingen zijn bedoeld voor de scanner.

### Standaard Afzender Instellen

De informatie die hier is opgeslagen, wordt gebruikt als u geen gegevens invoert bij de optie [Antwoord] in de verzendinstellingen tijdens het uitvoeren van Scannen naar E-mail.

###### Naam afzender

Voer een standaardnaam voor de afzender in (maximaal 20 tekens).

###### E-mailantwoordadres

Voer een standaardantwoordadres in (maximaal 64 tekens).
Als alleen de afzendernaam is opgeslagen, wordt deze niet gebruikt als afzenderinformatie.

### Standaardinstellingen kleurmodus

Selecteer een standaardinstelling voor de kleurmodus voor zowel kleur als zwart-wit in E-mailadres, Netwerkmap, FTP en Bureaublad. Geef 'Instelling scanner algemeen' op tenzij E-mail is opgegeven.
Als u het selectievakje 'Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen' instelt op , worden instellingen voor zwart-wit in het basisscherm uitgeschakeld als de kleurmodus is ingesteld op Auto.
Auto (Mono2, Grijstinten*), Meerkleuren, Grijstinten, Mono 2
* Bij scannen van een origineel in zwart-wit met de kleurmodus ingesteld op [Auto].

### Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling

Geef de oorspronkelijke bestandsindeling op voor de verzending van een bestand in E-mail, Netwerkmap, FTP of Bureaublad. Geef 'Instelling scanner algemeen' op tenzij E-mail is opgegeven.

###### Bestand indeling

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Ultrafijn)*2, 5, Compact PDF/A*4, Compact PDF/A (Ultrafijn)*4, Versleutel/Compact PDF PDF*3, 5, Versleutel/Compact PDF (Ultrafijn)*3, 5, XPS
*1 Als [Zwart/wit] is geselecteerd, is de indeling [TIFF].
*2 Als [Zwart/wit] is geselecteerd, is de indeling [PDF].
*3 Als [Zwart/wit] is geselecteerd, is de indeling [Versleutelde PDF].
*4 Als [Zwart/wit] is geselecteerd, is de indeling [PDF/A].
*5 Als de scanneruitbreidingskit is geïnstalleerd

###### Zwart-wit

Compressiemodus: Geen, MH(G3), MMR(G4)

###### Kleur/Grijswaarden

Compressiefactor: Laag, Gemiddeld, Hoog
Nadruk zw. letter

###### Opgegeven pagina's per bestand

Indien ingesteld op , wordt er één bestand gemaakt voor elke pagina.
Hiermee wordt het aantal pagina's per bestand opgegeven.

### Compressiemodus bij distributie

Hiermee selecteert u de compressiemodus voor distributie tijdens het gebruik van Scannen naar E-mail of Internetfax. De opgegeven compressiemodus wordt gebruikt voor alle bestemmingen, ongeacht de afzonderlijke instellingen voor de compressiemodus.

###### Zwart-wit

MH (G3), MMR (G4)

###### Kleur/Grijswaarden

Laag, Gemiddeld, Hoog,
Nadruk zw. letter

### Instelling van maximum aantal verzenddata

Het is mogelijk een bestandsgroottelimiet in te stellen van 1 MB t/m 10 MB in stappen van 1 MB om te voorkomen dat extreem grote bestanden worden verzonden met de modus Scannen naar E-mail. Als de totale grote van de beeldbestanden tijdens het scannen van het origineel deze limiet overschrijdt, worden de beeldbestanden verwijderd.
Selecteer [Onbeperkt] als u geen limiet wilt opgegeven.
Deze instelling is gekoppeld aan 'Instelling van maximum aantal verzenddata' in de instellingen voor Internetfax.

### Max. grootte gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)

U kunt een limiet instellen voor de bestandsgrootte die kan worden verzonden via Scannen naar FTP, Scannen naar Bureaublad en Scannen naar Netwerkmap. U kunt kiezen uit limieten van 50 MB, 150 MB en 300 MB. Als de totale grote van de beeldbestanden tijdens het scannen van het origineel deze limiet overschrijdt, worden de beeldbestanden verwijderd.
Selecteer [Onbeperkt] als u geen limiet wilt opgegeven.
Bij een distributieverzending met zowel bestemmingen voor e-mail als internetfax krijgen de limieten die zijn ingesteld in 'Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail)' voorrang.

### Bcc-Instelling

###### Bcc inschakelen

Schakel deze instelling in als u gebruik wilt maken van Bcc-verzending. Toont de toets [Bcc] in het scherm Adresboek van de beeldverzendmodus.

###### Bcc-adres weergeven in het opdrachtstatusscherm

Hiermee geeft u Bcc-adressen weer in het opdrachtstatusscherm en het tabblad met de adreslijst.

### Scanfunctie uitschakelen

Geef dit op om de externe PC-scanmodus uit te schakelen.

## Scaninstellingen - Tabblad 'Standaardadres'

U kunt een standaardadres opslaan waarmee het mogelijk wordt een bericht te verzenden door op de toets [Start] te drukken zonder een adres op te geven. Stel [Instelling standaard adres] in op [Inschakelen om het standaardadres op te geven.

- Als de standaardbestemming is ingesteld, schakelt het basisscherm over naar de scanmodus.
- U kunt uitsluitend een standaardadres instellen voor de modi Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Bureaublad en Scannen naar Netwerkmap.

### Selectie Toev.

Selecteer een adres dat standaard moet worden gebruikt.

###### Voeg E-mailadres gebruiker toe voor aanmelden.

Het e-mailadres van de aangemelde gebruiker wordt ingesteld als het standaardadres.
Selecteer de volgende items op basis van uw beooge gebruik.

Item | Beschrijving
--- | ---
Ook voor Fax/I-Fax scherm toepassen | Als u in het scherm Fax/I-Fax niet het e-mailadres van de aangemelde gebruiker wilt weergeven als standaardbestemming, tik dan op het selectievakje [Ook voor Fax/I-Fax scherm toepassen] om het in te stellen op .
Annuleren toestaan | U kunt het automatisch ingevoerde e-mailadres van de aangemelde gebruiker annuleren. Tik hiertoe op de toets [Annuleren] in het actiescherm.

###### Selecteren uit adresboek

- U kunt het gewenste adresboek weergeven door de zoekopdracht te beperken op alfabet of categorie met de lijst van [Index]. U kunt het aantal adressen dat tegelijkertijd wordt weergegeven selecteren met [Opties tonen].
- Als u de gewenste adresnaam selecteert en op de toets [Opslaan]tikt, kan het geselecteerde adres worden geselecteerd als standaaradres.

## Internetfaxinstellingen - Tabblad 'Standaardinstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt om de standaardinstellingen voor de modus Internetfax te configureren.

- Zie 'INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES' voor een uitleg met betrekking tot de instellingen voor de faxfunctie.
- Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

###### Afdrukken automatisch reactiveren

Wanneer de toets [Aan] op 'uit' staat (maar de hoofdschakelaar op '') en een internetfax binnenkomt, zorgt deze functie ervoor dat het apparaat wordt geactiveerd en de fax wordt afgedrukt.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden ontvangen internetfaxen pas afgedrukt nadat de toets [Aan] op 'Aan' is gezet.

###### Compressie-instelling

Hiermee wordt de standaardcompressie voor internetfaxverzending ingesteld.
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Instelling luidsprekervolume

Hiermee wordt het volume van het geluidssignaal via de luidsprekers aangepast bij faxontvangst en communicatiefouten.
U hoort een faxontvangstsignaal nadat het apparaat de mailserver heeft gecontroleerd en de ontvangen faxen ophaalt. U hoort een communicatiefoutsignaal wanneer het apparaat een e-mail ontvangt van het ontvangende internetfaxapparaat met de melding dat de verzending is mislukt.

###### Origineel afdrukken op transactierapport

Wanneer een transactierapport wordt afgedrukt, wordt deze instelling gebruikt om een gedeelte van de eerste pagina van de verzending op het transactierapport af te drukken. Selecteer een van de onderstaande instellingen.

- Volledig rapport afdrukken
- Alleen foutrapport afdrukken
- Geen Afgedrukt Rapport

Deze instelling werkt niet als de volgende 'IInstelling Afdrukken Transactierapport' is ingesteld op 'Geen Afgedrukt Rapport'.

###### Instelling Afdrukken Transactierapport

Hiermee geeft u aan of wel of niet een transactierapport wordt afgedrukt. Als dat wel het geval is, kunt u de voorwaarde selecteren. Selecteer een instelling voor elk van de volgende handelingen:

Item | Beschrijving
--- | ---
Enkele verzending | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport
Distribueren | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport
Ontvangen | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport

Wanneer een transactierapport wordt afgedrukt, wordt deze instelling gebruikt om een gedeelte van de eerste pagina van de verzending op het transactierapport af te drukken. Zie 'Origineel afdrukken op transactierapport' voor meer informatie.

###### Instelling Afdrukken Activiteitenrapport

Hiermee wordt het opgeslagen Activiteitenrapport voor beeldverzending in het apparaatgeheugen periodiek afgedrukt.
U kunt instellen dat het Activiteitenrapport voor beeldverzending telkens bij het bereiken van 200 transacties wordt afgedrukt of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag). (De instellingen kunnen gelijktijdig worden ingeschakeld.)

- Wanneer u alleen de instelling [Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd] selecteert en het aantal transacties de 200 bereikt vóór het opgegeven tijdstip, wordt bij elke nieuwe transactie de oudste transactie verwijderd (de oudste transactie wordt niet afgedrukt).
- Het transactierapport kan zo nodig handmatig worden afgedrukt.
  Zie 'LIJST AFDRUKKEN (BEHEERDER)' in de instellingsmodus.

###### Platte Tekst Afdrukken Instelling Selecteren

In Internetfax worden beeldbestanden die aan e-mailberichten zijn gekoppeld normaal afgedrukt. Als u deze instelling inschakelt, wordt ook de tekst van het e-mailbericht (onderwerp en bericht) afgedrukt.
Deze instelling is ook van toepassing op de tekst van e-mailberichten zonder bijlagen.
Er kunnen maximaal vijf pagina's met tekst worden afgedrukt.

## Internetfaxinstellingen - Tabblad 'Verzendinstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt om de verzendinstellingen voor Internetfax te configureren.

- Zie 'INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES' voor een uitleg met betrekking tot de instellingen voor de faxfunctie.
- Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

###### I-Fax ontvangstrapport aan/uit instelling

Met deze instelling wordt een ontvangstrapport aangevraagd bij het verzenden van een internetfax.

###### Time-out Aanvraag I-Fax ontvangstrapport instellen

De tijdsduur dat het apparaat wacht op het ontvangstrapport van het ontvangende apparaat kan worden ingesteld op elke waarde tussen 1 uur en 240 uur in stappen van 1 minuut.
Deze instelling werkt alleen wanneer 'I-Fax ontvangstrapport aan/uit instelling' is ingeschakeld.

###### Aantal malen opnieuw zenden bij ontvangstfout

Het aantal pogingen om het document opnieuw te verzenden nadat een foutmelding is ontvangen van het ontvangende I-Fax-apparaat, kan worden ingesteld op elke waarde tussen 0 en 15.
Deze instelling werkt alleen wanneer 'I-Fax ontvangstrapport aan/uit instelling' is ingeschakeld.

###### Instelling van maximum aantal verzenddata

Het is mogelijk een bestandsgroottelimiet in te stellen van 1 MB t/m 10 MB in stappen van 1 MB om te voorkomen dat extreem grote bestanden worden verzonden via de modus Internetfax. Als de totale grote van de beeldbestanden tijdens het scannen van het origineel deze limiet overschrijdt, worden de beeldbestanden verwijderd.
Selecteer [Onbeperkt] als u geen limiet wilt opgegeven.
Deze instelling is gekoppeld aan 'Instelling van maximum aantal verzenddata (E-Mail)' in de scaninstellingen.

###### Instelling Verzenden Draaiing

Wanneer u een afbeelding verzendt met een van de onderstaande formaten, draait u met deze functie het beeld 90 graden. (De instelling kan voor elk formaat afzonderlijk worden geconfigureerd.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Afbeeldingen van het formaat A4R en 8-1/2" × 11"R worden niet gedraaid.

###### Paginanummer afdrukken bij ontvanger

Het paginanummer kan door het ontvangende apparaat boven aan elke afgedrukte pagina worden toegevoegd.

###### Opnieuw oproepen indien bezet

(Deze instelling werkt alleen bij Directe SMTP-verzending.)
Met deze instelling wordt het aantal belpogingen en het interval tussen deze pogingen ingesteld wanneer een verzending mislukt als gevolg van een bezette lijn of om andere redenen.

Item | Beschrijving
--- | ---
Aantal keren dat opnieuw moet worden gebeld wanneer de lijn bezet is | Deze instelling geeft aan of opnieuw bellen wel of niet plaatsvindt wanneer de lijn bezet is. U kunt voor het opnieuw bellen het aantal belpogingen instellen. U kunt elke waarde tussen 0 en 15 selecteren.
Wachtinterval (in minuten) tussen nieuwe belpogingen wanneer de lijn bezet is | U kunt het interval tussen nieuwe belpogingen instellen. Elk aantal minuten tussen 1 en 15 kan worden geselecteerd.

###### Opnieuw bellen bij communicatiefout

(Deze instelling werkt alleen bij Directe SMTP-verzending.)
Deze instelling bepaalt hoe vaak het apparaat automatisch probeert terug te bellen als een faxverzending mislukt door een communicatiefout.

Item | Beschrijving
--- | ---
Aantal keren dat opnieuw moet worden gebeld wanneer een fout optreedt | Deze instelling geeft aan of opnieuw bellen wel of niet plaatsvindt wanneer de lijn bezet is. De instelling bepaalt tevens of u opnieuw wilt bellen als een belpoging tot een communicatiefout leidt. U kunt voor het opnieuw bellen het aantal belpogingen instellen. U kunt elke waarde tussen 0 en 15 selecteren.
Wachtinterval (in minuten) tussen nieuwe belpogingen wanneer een fout optreedt | U kunt het interval tussen nieuwe belpogingen instellen. Elk aantal minuten tussen 1 en 15 kan worden geselecteerd.

## Internetfaxinstellingen - Tabblad 'Ontvangstinstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt om de ontvangstinstellingen voor de modus Internetfax te configureren.

- Zie 'INSTELLINGEN BEELD VERZENDEN > FAXFUNCTIES' voor een uitleg met betrekking tot de instellingen voor de faxfunctie.
- Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

###### Instelling Reductie Automatische Ontvangst

Wanneer een fax wordt ontvangen waarin afgedrukte informatie, zoals de naam en het adres van de afzender, is opgenomen, is het ontvangen beeld iets groter dan het standaardformaat. Deze instelling wordt gebruikt om het beeld automatisch aan het standaardformaat aan te passen.
Standaardformaten zijn formaten zoals A4 en B5 (8-1/2" × 11" en 8-1/2" × 5-1/2").
Als Reductie automatisch ontvangen is uitgeschakeld, kunnen de randen van het beeld buiten het standaarformaat wegvallen.
Het beeld wordt wel duidelijker, want er wordt afgedrukt op hetzelfde formaat als het origineel.

###### Instelling duplexontvangst

Hiermee kunt u ontvangen faxen op beide zijden van het papier afdrukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld en een fax binnenkomt die bestaat uit 2 of meer pagina's (de pagina's moeten hetzelfde formaat hebben), worden de pagina's aan beide zijden van het papier afgedrukt.

###### Adres voor doorsturen gegevens instellen

Wanneer het apparaat een ontvangen fax niet kan afdrukken, kan de fax worden doorgestuurd naar een ander apparaat. Deze instelling wordt gebruikt om het adres van het andere apparaat te configureren.

Item | Beschrijving
--- | ---
Doorsturen aan | Voer het adresnummer voor doorsturen in (maximaal 64 tekens).
Directe SMTP | Selecteer deze instelling om doorsturen in te schakelen wanneer Directe SMTP wordt gebruikt.
Hostnaam of IP-adres toevoegen | Selecteer deze instelling om afzonderlijk een hostnaam of IP-adres in te voeren.
Hostnaam of IP-adres | Gebruik deze instelling wanneer 'Voer hostnaam of IP-adres in' is ingeschakeld. Voer de hostnaam of het IP-adres in (maximaal 64 tekens).

U kunt niet meerdere adressen voor doorsturen opslaan.

###### Letter formaat RX verkleint afdrukken

Dit programma is niet beschikbaar in Canada en de Filippijnen. Wanneer een fax van letter-formaat (8-1/2" x 11") wordt ontvangen, verkleint deze instelling de fax tot A4-formaat.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden faxen met A4-formaat ook verkleind.

###### Ontvangstdatum/-tijd afdrukken

Schakel deze instelling in om de datum en tijd van ontvangst af te drukken.
Selecteer [Binnen het ontvangen beeld] of [Buiten het ontvangen beeld] als positie waar de datum en tijd moeten worden afgedrukt.
Wanneer [Binnen het ontvangen beeld] wordt geselecteerd, worden datum en tijd op de ontvangen afbeelding afgedrukt.
Wanneer [Buiten het ontvangen beeld] wordt geselecteerd, wordt de ontvangen afbeelding verkleind en worden datum en tijd op het resulterende blanco gedeelte afgedrukt.
[Buiten het ontvangen beeld] kan niet als afdrukinstelling voor de ontvangstdatum en -tijd worden geselecteerd als 'Instelling Reductie Automatische Ontvangst' niet is ingeschakeld.

###### A3 RX verkleinen

Dit programma kan alleen worden geactiveerd in Canada en de Filippijnen.
Wanneer een fax van A3-formaat wordt ontvangen, verkleint deze functie de fax tot ledger-formaat (11" × 17").
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden faxen met ledger-formaat (11" × 17") ook verkleind.

###### Instelling time-out POP3-communicatie

De tijdsduur waarna het apparaat stopt met de ontvangst omdat er geen antwoord wordt ontvangen van de mailserver (POP3-server), kan worden ingesteld tussen 30 en 300 seconden in stappen van 30 seconden.

###### Instelling van interval ontvangstcontrole

Hiermee geeft u een interval op waarmee het apparaat automatisch de mailserver (POP3-server) controleert op ontvangen internetfaxen. Het interval kan worden ingesteld van 0 minuten t/m 8 uur in stappen van 1 minuut.
Als wordt gekozen voor 0 uur en 0 minuten, controleert het apparaat niet automatisch de mailserver op ontvangen internetfaxen.
Het apparaat controleert ook de mailserver (POP3-server) voor ontvangen internetfaxen wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld. (Behalve wanneer 0 uur en 0 minuten is opgegeven.)

###### Faxuitvoerinstellingen

Hiermee wordt de uitvoerlade ingesteld voor ontvangen internetfaxen.
Welke items worden weergegeven, hangt af van de apparaatconfiguratie.

### Inst. toestaan/weigeren mail of dom.naam

Hiermee wordt ontvangst van opgegeven adressen/domeinen wel of niet toegestaan.

Item | Beschrijving
--- | ---
Ontvangst Weigeren | Ontvangst van het opgeslagen adres/domein is niet toegestaan.
Ontvangst toestaan | Ontvangst van het opgeslagen adres/domein is toegestaan.
Alle ongeldig | Ontvangst van elk adres en domein is toegestaan, ongeacht of adressen of domeinen zijn opgeslagen of niet.
Nieuwe toevoegen | Hiermee wordt een nieuw adres of domein (maximaal 50) toegevoegd waarvan ontvangst wel of niet is toegestaan. Voer het adres/domein (maximaal 64 tekens) in en tik op de toets [Opslaan]. Als het eerste teken van de invoer geen '@' is, wordt de invoer beschouwd als een adres. Als het eerste teken van de invoer een '@' is, wordt de invoer beschouwd als een domein. (xxx@xx.xxx.com wordt beschouwd als een adres; @xx.xxx.com wordt beschouwd als een domein.) Wanneer u een adres opslaat, geldt de instelling uitsluitend voor dat adres. Wanneer u een domein opslaat, geldt de instelling voor alle adressen binnen dat domein.
Lijst met geregistreerde adressen of domeinen | Hiermee wordt een lijst met de opgeslagen adressen en domeinen weergegeven. U kunt een adres of domein selecteren en verwijderen uit de lijst.

Als er geen anti-junkmailadressen of -domeinen zijn opgeslagen, kan alleen de toets [Nieuwe toevoegen] worden geselecteerd.

## Faxinstellingen - Tabblad 'Standaardinstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt om de standaardinstellingen voor faxfuncties te configureren.

##### Kiesmodusinstelling

Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Canada en Taiwan.
Selecteer de gewenste lijnsoort in de lijst.

##### Automatische selectie

Selecteer dit nadat een verbinding op de lijn is gemaakt om het apparaat automatisch te laten detecteren of uw lijn een pulskeuzelijn of een toonkeuzelijn is.

###### Afdrukken automatisch reactiveren

Wanneer de toets [Aan] op 'uit' staat (maar de hoofdschakelaar op '') en een fax binnenkomt, zorgt deze functie ervoor dat het apparaat wordt geactiveerd en de fax wordt afgedrukt.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld, worden ontvangen faxen pas afgedrukt nadat de toets [Aan] op 'Aan' is gezet.

###### Instelling Onderbrekingstijd

Hiermee wijzigt u de lengte van de pauzes die tussen de faxnummers worden ingevoegd.
Wanneer een streepje (-) tijdens het bellen of opslaan van een faxnummer wordt ingevoerd, wordt een pauze van 2 seconden ingelast.
Deze pauze kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 15 seconden, in stappen van 1 seconde.
* In Zuid-Afrika is het apparaat normaal gesproken ingesteld op 4 seconden.

###### FAXBESTEMMING BEVESTIGINGSMODUS

Deze instelling bepaalt of een verificatiebericht over de bestemming wordt weergegeven bij het verzenden van een fax om onbedoelde verzending naar een onjuiste bestemming te voorkomen.

###### Luidsprekerinstellingen

Gebruik deze instellingen om geluiden vanuit de luidspreker in te stellen (voor Luidspreker, Belvolume, Lijncontrole, Signaal faxontvangst voltooid, Signaal faxverzending voltooid en Foutsignaal faxcommunicatie). Voor Faxontvangstsignaal, Signaal faxverzending voltooid en Foutsignaal faxcommunicatie kunt u naast het volume ook het Toonpatroon en de Tijdinstelling transmissie compleet-geluid selecteren.
U kunt het geselecteerde toonpatroon en volume controleren met de toets [Geluiden bij setupcontr.].

###### Geluiden bij setupcontrole

Hiermee worden het geselecteerde toonpatroon en volume gecontroleerd.

###### Instelling Extern Ontvangstnummer

U kunt het apparaat op de faxontvangstmodus instellen door een nummer van twee cijfers in te voeren via de aangesloten extra telefoon en door op de toets [*] te tikken. Dit nummer van twee cijfers word het externe ontvangstnummer genoemd en kan tussen de 0 en 9 liggen.

###### Origineel afdrukken op transactierapport

Wanneer een transactierapport wordt afgedrukt, wordt deze instelling gebruikt om een gedeelte van de eerste pagina van de verzending op het transactierapport af te drukken. Selecteer een van de volgende instellingen.

- Volledig rapport afdrukken
- Alleen foutrapport afdrukken
- Geen Afgedrukt Rapport

Deze instelling werkt niet als de volgende 'Instelling Afdrukken Transactierapport' is ingesteld op 'Geen Afgedrukt Rapport'.

###### Instelling Afdrukken Transactierapport

Hiermee geeft u aan of wel of niet een transactierapport wordt afgedrukt. Als dat wel het geval is, kunt u de voorwaarde selecteren. Selecteer instellingen die worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van faxen aan de hand van de volgende opties.

Item | Beschrijving
--- | ---
Enkele verzending | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport
Distribueren | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport
Ontvangen | Volledig rapport afdrukken Alleen foutrapport afdrukken Geen Afgedrukt Rapport
Vertrouwelijke Ontvangst | Kennisgevingspagina Afdrukken Geen Afgedrukt Rapport

Wanneer een transactierapport wordt afgedrukt, wordt deze instelling gebruikt om een gedeelte van de eerste pagina van de verzending op het transactierapport af te drukken. Zie 'Origineel afdrukken op transactierapport' voor meer informatie.
Wanneer het afdrukken van een transactierapport staat ingesteld op 'Ontvangen', wordt geen rapport afgedrukt voor ontvangst van een nummer dat bij de instelling 'Instelling aantal toestaan/weigeren' is opgegeven.

###### Instelling Afdrukken Activiteitenrapport

Deze instelling wordt gebruikt om het activiteitenrapport Beeld Verzenden, dat is opgeslagen in het geheugen van het apparaat, regelmatig af te drukken.
U kunt instellen dat het Activiteitenrapport voor beeldverzending telkens bij het bereiken van 200 transacties wordt afgedrukt of op een aangegeven tijdstip (slechts eenmaal per dag). (De instellingen kunnen gelijktijdig worden ingeschakeld.)

- Wanneer u alleen de instelling [Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd] selecteert en het aantal transacties de 200 bereikt vóór het opgegeven tijdstip, wordt bij elke nieuwe transactie de oudste transactie verwijderd (de oudste transactie wordt niet afgedrukt).
- Het transactierapport kan naar behoefte handmatig worden afgedrukt. Zie 'LIJST AFDRUKKEN (BEHEERDER)' voor meer informatie.

###### ECM

Ruis op de lijn kan leiden tot onduidelijke faxbeelden. Wanneer u ECM (Error Correction Mode) inschakelt, worden onduidelijke pagina's automatisch opnieuw verzonden.
Als het ontvangende faxapparaat Super G3 ondersteunt, zal ECM, ongeacht deze instelling, functioneren.

###### Digital Subscriber Network (DSN)

Als is geselecteerd, stelt u het verzendniveau voor verbinding met een DSN (Digital Subscriber Network) in op 15 dBm of lager.

###### DRD (Distinctive Ring Detection)

Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Hongkong.
Als meerdere telefoonnummers aan uw telefoonlijn zijn toegewezen, kan het gekozen nummer worden bepaald aan de hand van het belpatroon. Door afzonderlijke nummers voor telefoongesprekken en faxen te gebruiken, kunt u bepalen welk soort oproep u ontvangt aan de hand van het belpatroon. U kunt het apparaat instellen om automatisch faxen te ontvangen wanneer het faxnummer wordt opgeroepen, door het patroon in te stellen dat overeenkomt met uw faxnummer. (In Canada zijn zes selecties zijn beschikbaar.)

###### PBX-instelling

Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Frankrijk en Duitsland. Wanneer het apparaat op een PBX wordt gebruikt, kunt u de PBX-instelling inschakelen zodat het apparaat automatisch verbinding maakt met een buitenlijn. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de toets [R] weergegeven in het basisscherm. Als u op de toets [R] tikt, wordt de PBX-instelling tijdelijk geannuleerd.
Selecteer [Flash] als uw PBX de Flash-methode gebruikt om verbinding te maken met een buitenlijn. Geef het ID-nummer op als uw PBX een ID-nummer gebruikt voor verbinding met een buitenlijn.
Selecteer een nummer voor het eerste cijfer en vervolgens een nummer of een streepje "-" voor het tweede en derde cijfer.

## Faxinstellingen - Tabblad 'Verzendinstellingen'

U kunt de instellingen voor faxverzending configureren.

###### Instelling Verzenden Automatische Reductie

Met deze instelling kunt u de grootte van verzonden faxen automatisch laten verkleinen zodat deze overeenkomt met het formaat van het papier in het ontvangende apparaat.
Als deze instelling is uitgeschakeld, worden faxen met de volledige grootte verzonden. De grootte is dan niet aangepast aan het formaat van het papier waarop wordt afgedrukt, zodat een deel van de fax mogelijk wegvalt.

###### Instelling Verzenden Draaiing

Wanneer u een afbeelding verzendt met een van de onderstaande formaten, draait u met deze functie het beeld 90 graden. (De instelling kan voor elk formaat afzonderlijk worden geconfigureerd.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Afbeeldingen van het formaat A4R en 8-1/2" × 11"R worden niet gedraaid.

###### Snel On-Line Verzenden

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, verstuurt het apparaat een fax zodra de eerste pagina is gescand.
Als u deze instelling uitschakelt, zal de verzending pas beginnen als alle pagina's zijn gescand.

###### Paginanummer afdrukken bij ontvanger

Het paginanummer kan door het ontvangende apparaat boven aan elke afgedrukte pagina worden toegevoegd.

###### Naam afzender/bestemming wijzigen

Hiermee kunt u zo nodig de naam van de bestemming en het faxnummer van de afzender wijzigen.

###### Instelling Afdrukpositie Datum/Eigen Nr.

Met deze instelling bepaalt u de positie van de datum en informatie van de verzender boven aan de faxpagina's die door het ontvangende apparaat worden afgedrukt. Tik op de toets [Buiten origineel beeld] om de informatie buiten het verzonden documentbeeld af te drukken. Tik op de toets [Binnen origineel beeld] om de informatie binnen het verzonden documentbeeld af te drukken.
Zie 'AFZENDERINFORMATIE TOEVOEGEN AAN UW FAXEN' voor meer informatie over de afdrukpositie.

###### Opnieuw oproepen indien bezet

Dit programma wordt gebruikt om het aantal belpogingen en ook het interval tussen deze pogingen in te stellen wanneer een verzending mislukt als gevolg van een bezette lijn of om een andere reden.

Item | Beschrijving
--- | ---
Aantal keren dat opnieuw moet worden gebeld wanneer de lijn bezet is | De instelling geeft aan of opnieuw bellen wel of niet plaatsvindt wanneer de lijn bezet is. U kunt voor het opnieuw bellen het aantal belpogingen instellen. U kunt elke waarde tussen 1 en 14 selecteren.
Wachtinterval (in minuten) tussen nieuwe belpogingen wanneer de lijn bezet is | U kunt het interval tussen nieuwe belpogingen instellen. Elk aantal minuten tussen 1 en 15 kan worden geselecteerd.

Landdifferentiatietabel

| Aantal belpogingen | Interval tussen pogingen
--- | --- | ---
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Spanje, Nederland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Griekenland, Rusland | 1 to 10 (standaard: 2) | Willekeurig aantal minuten van 1 tot 15 (standaard: 3)
Canada | 1 to 14 (standaard: 2)
Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Thailand, Maleisië, India, Filippijnen | 1 to 9 (standaard: 2)
Hongkong | 1 to 3 (standaard: 2)
Taiwan | 1 to 15 (standaard: 2)
Indonesië | 1 to 5 (standaard: 2) | Willekeurig aantal minuten van 4 tot 15 (standaard: 4)

Tijdens directe verzending wordt niet opnieuw gebeld, zelfs al is dit wel ingesteld.

###### Opnieuw bellen bij communicatiefout

Deze instelling bepaalt hoe vaak het apparaat automatisch probeert terug te bellen als een faxverzending mislukt door een communicatiefout.

Item | Beschrijving
--- | ---
Aantal keren dat opnieuw moet worden gebeld wanneer een fout optreedt | Deze instelling geeft aan of opnieuw bellen wel of niet plaatsvindt wanneer een communicatiefout optreedt. U kunt voor het opnieuw bellen het aantal belpogingen instellen. Bij een fout wordt er één keer opnieuw gebeld.
Wachtinterval (in minuten) tussen nieuwe belpogingen wanneer een fout optreedt | U kunt het interval tussen nieuwe belpogingen instellen. Elk aantal minuten tussen 1 en 15 kan worden geselecteerd.

Landdifferentiatietabel

| Aantal belpogingen | Interval tussen pogingen
--- | --- | ---
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Spanje, Nederland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Griekenland, Rusland | 1 to 5 (standaard: 1) | Willekeurig aantal minuten van 1 tot 15 (standaard: 1W)
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada | 1 poging | Willekeurig aantal minuten van 1 tot 15 (standaard: 3)
Singapore, Thailand, Maleisië, India, Filippijnen | 1 to 9 (standaard: 2) | Willekeurig aantal minuten van 1 tot 15 (standaard: 1)
Hongkong | 1 to 3 (standaard: 2)
Taiwan | 1 to 15 (standaard: 2)
Indonesië | 1 to 5 (standaard: 2) | Willekeurig aantal minuten van 4 tot 15 (standaard: 4)

Tijdens directe verzending wordt niet opnieuw gebeld, zelfs al is dit wel ingesteld.

###### Faxdistributie uitschakelen

Hiermee schakelt u faxdistributie uit.

## Faxinstellingen - Tabblad 'Ontvangstinstellingen'

Dit tabblad wordt gebruikt om de instellingen voor faxontvangst te configureren.

###### Aantal oproepen in automatische ontvangst

Hiermee kunt u het aantal beltonen instellen (tussen 0 en 15) dat klinkt voordat de automatische faxontvangst wordt gestart op een faxmachine die is ingesteld op het automatisch ontvangen van faxen.
Landdifferentiatietabel

| Aantal beltonen
--- | ---
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië, Spanje, Nederland, Thailand, Hongkong, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Griekenland, Rusland, Filippijnen en Indonesië | 0 tot 9
Australië, Nieuw-Zeeland | 2 tot 4
Singapore | 0 tot 3
Maleisië, India, Canada, Taiwan | 0 tot 15

Als u '0' selecteert voor het aantal beltonen, zal het apparaat onmiddellijk opnemen en beginnen met faxontvangst in de Automatische ontvangstmodus, zonder beltonen af te wachten.

###### Overschakelen van handmatige naar automatische ontvangst

Deze instelling kan alleen worden geactiveerd in Frankrijk.
Wanneer een fax wordt ontvangen in handmatige ontvangstmodus, kunt u het apparaat automatisch laten overschakelen op automatische ontvangst. Het aantal beltonen waarna de overschakeling naar automatische ontvangst plaatsvindt, kan worden ingesteld tussen 1 en 9.

###### Instelling duplexontvangst

Hiermee kunt u ontvangen faxen op beide zijden van het papier afdrukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld en een fax binnenkomt die bestaat uit 2 of meer pagina's (de pagina's moeten hetzelfde formaat hebben), worden de pagina's aan beide zijden van het papier afgedrukt.

###### Instelling Reductie Automatische Ontvangst

Wanneer een fax wordt ontvangen waarin afgedrukte informatie, zoals de naam en het adres van de afzender, is opgenomen, is het ontvangen beeld iets groter dan het standaardformaat. Deze instelling wordt gebruikt om het beeld automatisch aan het standaardformaat aan te passen.

- Als Reductie automatisch ontvangen is uitgeschakeld, kunnen delen van de fax worden afgebroken. Het beeld wordt wel duidelijker, want er wordt afgedrukt op hetzelfde formaat als het origineel.
- Standaardformaten zijn formaten zoals A4 en B5 (8-1/2" × 11" en 8-1/2" × 5-1/2").

###### Instelling Afdrukstijl

Deze instelling bepaalt de voorwaarden voor papierselectie tijdens het afdrukken van ontvangen faxberichten. Selecteer een van de drie volgende voorwaarden.

Item | Beschrijving
--- | ---
Werkelijk formaat afdrukken bijsnijden uitgeschakeld | Het ontvangen faxbeeld wordt op de volledige grootte afgedrukt zonder meerdere vellen papier te gebruiken Als papier met hetzelfde of een groter formaat niet is geladen, wordt de fax in het geheugen ontvangen en wordt deze pas afgedrukt als papier met het geschikte formaat is geplaatst. Als de ontvangen fax echter langer is dan A3 (11" × 17"), wordt deze automatisch over meerdere vellen papier verdeeld.
Werkelijk formaat afdrukken bijsnijden ingeschakeld | Elk ontvangen beeld wordt op volledige grootte afgedrukt. Het beeld wordt zo nodig verdeeld over meerdere vellen papier.
Automatische formaatselectie | Elk ontvangen beeld wordt, indien mogelijk, op volledig grootte afgedrukt. Indien dat niet mogelijk is, wordt het beeld automatisch verkleind voordat het wordt afgedrukt.

###### Telefoonnummer voor doorsturen gegevens instellen

Wanneer het apparaat een ontvangen fax niet kan afdrukken, bijvoorbeeld als gevolg van een storing, kan de fax worden doorgestuurd naar een ander faxapparaat. Deze instelling wordt gebruikt om het faxnummer van het ontvangende faxapparaat te programmeren. Er kan slechts één faxnummer voor doorsturen worden geprogrammeerd (van maximaal 64 cijfers).
U kunt een pauze tussen de cijfers invoegen door op de toets [-] te tikken.
Tik op de toets [/] nadat u het faxnummer hebt ingevoerd en voer de F-code (subadres en wachtwoord) in als u een vertrouwelijk geheugenvak met F-code wilt opgeven in het ontvangende apparaat.

###### Letter formaat RX verkleint afdrukken

Dit programma is niet beschikbaar in Canada en de Filippijnen.
Wanneer een fax van letter-formaat (8-1/2" x 11") wordt ontvangen, verkleint deze instelling de fax tot A4-formaat.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden faxen met A4-formaat ook verkleind.

###### Ontvangstdatum/-tijd afdrukken

Schakel deze instelling in om de datum en tijd van ontvangst af te drukken.
Selecteer [Binnen het ontvangen beeld] of [Buiten het ontvangen beeld] als positie waar de datum en tijd moeten worden afgedrukt.
Wanneer [Binnen het ontvangen beeld] wordt geselecteerd, worden datum en tijd op de ontvangen afbeelding afgedrukt.
Wanneer [Buiten het ontvangen beeld] wordt geselecteerd, wordt de ontvangen afbeelding verkleind en worden datum en tijd op het resulterende blanco gedeelte afgedrukt.
[Buiten het ontvangen beeld] kan niet als afdrukinstelling voor de ontvangstdatum en -tijd worden geselecteerd als 'Instelling Reductie Automatische Ontvangst' niet is ingeschakeld.

###### A3 RX verkleinen

Dit programma kan alleen worden geactiveerd in Canada en de Filippijnen.
Wanneer een fax van A3-formaat wordt ontvangen, verkleint deze functie de fax tot ledger-formaat (11" × 17").
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden faxen met ledger-formaat (11" × 17") ook verkleind.

###### Faxuitvoerinstellingen

Deze instellingen worden gebruikt om het aantal kopieën en de uitvoerlade te selecteren voor ontvangen faxen. Deze weergave varieert afhankelijk van de geïnstalleerde apparaten (finisher/nietfinisher of finisher (voor nieten van 50 vellen)/nietfinisher (voor nieten van 100 vellen)/stapeleenheid.

Item | Beschrijving
--- | ---
Uitvoerlade | Selecteer de uitvoerlade voor ontvangen faxen.
Aantal afdrukken | Stel het aantal ontvangen faxen dat wordt afgedrukt in op een waarde tussen 1 en 99.
Nietinstellingen | Selecteer de positie waarop ontvangen faxen worden geniet.
Papierformaat | Selecteer het gebruikte papier voor het afdrukken van ontvangen faxen.

- De instelling bij [Nietinstellingen] wordt alleen toegepast wanneer de bovenste lade van de afwerkingseenheid (finisher (nieten 100 vellen)), de onderste lade van de afwerkingseenheid (finisher (nieten 100 vellen)) of de staffellade (finisher (nieten 50 vellen)) is geselecteerd in de instellingen voor de uitvoerlade en [Nieten] bij [Instellingen Fax Ontvangen] in [Faxdata Ontvangen/Doorsturen] op is ingesteld.
  Als een finisher (voor het nieten van 50 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 50 vellen) is geïnstalleerd, wordt het selectievakje [Schuine Niet] weergegeven.
- De instelling bij [Papierformaat] wordt alleen toegepast wanneer de bovenste lade van de afwerkingseenheid (finisher (nieten 100 vellen)), de onderste lade van de afwerkingseenheid (finisher (nieten 100 vellen)) of de staffellade (finisher (nieten 50 vellen)) is geselecteerd in de instellingen voor de uitvoerlade en [Nieten] bij [Instellingen Fax Ontvangen] in [Faxdata Ontvangen/Doorsturen] op is ingesteld.

###### Vouwafmetinginstelling

Stel de vouwgrootte in (Z vouw).
[Vouwen] is alleen van toepassing wanneer [Vouwen] voor [Faxinstellingen] onder [Faxdata Ontvangen/Doorsturen] is ingesteld op en een vouweenheid is geïnstalleerd.

### Instelling aantal toestaan/weigeren

Gebruik deze instelling om aan te geven of ontvangst vanaf een opgeslagen nummer moet worden toegestaan of geweigerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Ontvangst Weigeren | Weiger ontvangst vanaf het opgeslagen nummer.
Ontvangst toestaan | Sta ontvangst vanaf het opgeslagen nummer toe.
Alle ongeldig | Zelfs wanneer nummers zijn opgeslagen, de nummers negeren en ontvangst van alle nummers toestaan.
Nieuwe toevoegen | Hiermee wordt een nieuw adres of domein (maximaal 50) toegevoegd waarvan ontvangst wel of niet is toegestaan. Voer het nummer (maximaal 20 cijfers) in en tik op de toets [Opslaan].
Lijst met registratienummers | Er kan een lijst met opgeslagen nummers worden weergegeven. Wanneer u een nummer in dit scherm selecteert, wordt het uit de lijst verwijderd.

Als er geen anti-junkmailadressen zijn opgeslagen, kan alleen de toets [Nieuwe toevoegen] worden geselecteerd.

## Faxinstellingen - Tabblad 'Navragen'

De volgende instellingen zijn bedoeld voor regulier navraaggeheugen via het openbare vak.

##### Navraagbeveiliging

Wanneer u gebruikmaakt van de navraaggeheugenfunctie, bepaalt deze instelling of een apparaat navraag kan doen bij uw apparaat of dat alleen de apparaten die zijn opgeslagen in uw apparaat navraag kunnen doen.

##### Nieuwe toevoegen

Wanneer u de Instelling Navraagbeveiliging hebt ingeschakeld, gebruikt u deze instelling om faxnummers van de apparaten die toestemming hebben om navraag te doen bij uw apparaat op te slaan (of te wissen). Er kunnen maximaal 10 faxnummers van bestemmingen worden ingevoerd. Elk nummer mag maximaal 20 cijfers bevatten.

##### Lijst met nummertoetsen voor wachtwoorden

Hiermee wordt een lijst met de opgeslagen wachtwoorden weergegeven. Selecteer een nummer in de lijst en verwijder het.
Deze instellingen zijn niet van toepassing op het navraaggeheugen met F-code.
Terug naar begin