# AUTOMATISCHE ONTVANGST

## Overzicht

De functie Internetfax maakt regelmatig contact met de mailserver (POP3-server) en controleert of er internetfaxen zijn ontvangen. Als er faxberichten zijn ontvangen, worden deze automatisch opgehaald en afgedrukt.
Standaard wordt elke vijf minuten gecontroleerd of er faxberichten zijn ontvangen.

- Er klinkt een pieptoon wanneer de ontvangst wordt beëindigd.
- Als u 's nachts faxen wilt ontvangen, moet de hoofdschakelaar van het apparaat op '' staan.
- Als het apparaat helemaal geen papier meer bevat of geen papier bevat dat overeenkomt met het formaat van de ontvangen fax, wordt een bericht op het aanraakscherm weergegeven. Volgt de instructies in het bericht om het juiste papierformaat te laden.
- U kunt de ontvangen internetfaxgegevens op de opgegeven tijd afdrukken.
  - ONTVANGEN GEGEVENS OP EEN OPGEGEVEN TIJDSTIP AFDRUKKEN
- U kunt de ontvangen internetfaxgegevens afdrukken door het wachtwoord af te drukken.
  - EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN
- U kunt de ontvangen internetfaxgegevens afdrukken, doorsturen of opslaan nadat u deze hebt gecontroleerd.
  - HET BEELD VÓÓR HET AFDRUKKEN CONTROLEREN
  - ONTVANGEN GEGEVENS HANDMATIG DOORSTUREN
  - ONTVANGEN GEGEVENS OPSLAAN

Terug naar begin