# DE GLASPLAAT GEBRUIKEN OM EEN FAX TE VERZENDEN IN DIRECTE VERZENDMODUS

## Overzicht

Een gescand origineel verzenden zonder dit op te slaan in het geheugen van het apparaat wordt 'Direct TX' (directe verzending) genoemd.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het origineel dat op de glasplaat is geplaatst kunt scannen en direct gegevens kunt verzenden.
Wanneer u vanaf de glasplaat een fax verstuurt met de functie Directe verzending, kan er maar één pagina worden verzonden.

- De volgende functies kunnen niet worden gebruikt bij directe verzending:
  Timer-verzending, 2-in-1, Kaart Formaat, Opdracht samenstel., Navraaggeheugen, Aantal originelen, Bestand, Snelbestand, Geheugenvak, Boek splitsen, Navraag, 2-zijdige scan, Zoeken in globaal adresboek
- De fax zal niet opnieuw worden verzonden als een directe verzending faalde door een communicatiefout of om een andere reden.
- In de directe verzendmodus kunt u geen gebruikmaken van de toets [Voorbeeld].

## Bediening

1. #### Originelen op de glasplaat plaatsen

   - GLASPLAAT

2. #### Tik op de toets [Rechtstreeks verzenden] in het actiescherm

3. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK
   - Er kan maar één bestemming worden opgegeven. U kunt geen snelkeuzetoets gebruiken waarvoor meerdere bestemmingen zijn opgeslagen.
   - De bestemming kan niet uit een globaal adresboek worden opgehaald.

4. #### Tik op de toets [Start]

   Als de verbinding met de bestemming tot stand is gebracht, wordt het scannen van het origineel gestart.
   Als er al een faxverzending actief is op het moment dat een directe verzending wordt uitgevoerd, zal er met de directe verzending worden gewacht totdat de vorige verzending is voltooid. Wanneer de vorige verzending is voltooid, zal de directe verzending beginnen.
   Terwijl de directe verzending wacht, kunt u alleen de opdrachtstatus controleren.
   - OPDRACHTSTATUSSCHERM

   ###### Het scannen van het origineel annuleren:

   Tik op de toets [Annuleer scan].

Terug naar begin