# INSTELLINGEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

## Instellingen in-/uitschakelen

Met de volgende instellingen schakelt u bepaalde functies in of uit.

### Printer-Toestand

###### Afdrukken lege pagina uitschakelen

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een lege pagina af te drukken.

### Gebruikersbediening

###### Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen

Het is mogelijk het afdrukken door gebruikers waarvan geen informatie op het apparaat is opgeslagen te blokkeren, zoals het afdrukken zonder het invoeren van geldige gebruikersinformatie in de printerdriver of het afdrukken van een bestand op een FTP-server in de instellingsmodus (webversie).

### Bedieningsinstellingen

###### Timer voor automatisch wissen annuleren

Hiermee schakelt u de modus Automatisch wissen uit.

###### Uitschakelen van opdrachtprioriteit

Hiermee wordt het verhogen van de prioriteit voor afdruk- en verzendopdrachten vanuit het opdrachtstatusscherm uitgeschakeld.

###### Uitsch. afdruk via handinvoer

Hiermee wordt afdrukken via de doorvoerlade uitgeschakeld (het afdrukken van andere opdrachten voorafgaand aan een opdracht die is onderbroken)* omdat het papier voor de opdracht niet aanwezig is in een van de papierladen).
* Deze optie wordt genegeerd als het papier tijdens de opdracht opraakt.

###### Automatische toetsherhaling uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Automatische toetsherhaling uit.

###### Aanpassen van klok uitschakelen

Zorgt ervoor dat datum en tijd niet kunnen worden gewijzigd.

###### Kaften/insteekv. modus uitschakelen

Hiermee schakelt u het gebruik van de functie Kaften/Insteekvellen uit.

###### Handmatige afwerking uitsch.

Hiermee schakelt u de handmatige afwerking uit.

### Apparaatbeheer

###### Uitschakelen van documentinvoereenheid

Gebruik deze instellingen om het gebruik van de automatische documentinvoereenheid niet toe te staan wanneer deze bijvoorbeeld niet goed functioneert. (Er kunnen nog wel originelen met de glasplaat worden gescand wanneer deze instelling is ingeschakeld.)

###### Uitschakelen van duplex

Deze functie wordt gebruikt om 2-zijdig afdrukken uit te schakelen als de duplexmodule bijvoorbeeld niet goed functioneert.

###### Papierlade met grote capaciteit uitschakelen

Gebruik deze instelling om het gebruik van de papierlade met grote capaciteit te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed functioneert.

###### Lade-instelling uitschakelen

Hiermee schakelt u de lade-instellingen uit.

###### Handinvoer uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de doorvoerlade te verbieden.

###### Invoegeenheid uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de invoegeenheid te verbieden.

###### Staffel uitschakelen

Hiermee schakelt u een staffel uit.

###### Nieteenheid uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de nieteenheid te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de nieteenheid van de finisher of nietfinisher niet goed functioneert.

###### Perforeren uitschakelen

Met deze instelling kunt u het gebruik van perforeren blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de perforatiemodule van de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid niet goed functioneert.

###### Uitschakelen vouw-unit

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de vouweenheid te verbieden.

###### Uitschakelen van snijmodule

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de snijmodule te verbieden.

###### Stapelaar 1 uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om de stapellade van de primaire stapeleenheid met grote capaciteit uit te schakelen.

###### Stapelaar 2 uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om de stapellade van de secundaire stapeleenheid met grote capaciteit uit te schakelen.

###### Hoofdapparaatmodus uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt om tandemverzending te verbieden.
(Normaalgesproken is het niet nodig deze instelling in te schakelen.)

###### Volgapparaatmodus uitschakelen

Deze functie wordt gebruikt om tandemontvangst te verbieden.
(Normaalgesproken is het niet nodig deze instelling in te schakelen.)

### Kopieerinstellingen

###### Registratie van programma uitschakelen

Hiermee schakelt u de registratie van programma's uit.

###### Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren

Hiermee wordt het gebruik van de doorvoerlade bij het maken van 2-zijdige kopieën uitgeschakeld.
De doorvoerlade wordt vaak gebruikt voor etikettenvellen, transparanten en andere speciale media waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan.
Als een vel van dit speciale materiaal in de omkeereenheid terechtkomt, kan dit een papierstoring of schade aan de eenheid tot gevolg hebben.
Als regelmatig speciale media worden gebruikt waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan, raden wij u aan deze functie in te schakelen.

###### Automatische papierselectie uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Automatische papierselectie uit.
Wanneer u deze instelling inschakelt, zal geen automatische papierselectie van hetzelfde formaat als het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoereenheid plaatsvinden.

###### Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen

Hiermee schakelt u de registratie van aangepaste afbeeldingen uit.

###### Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens kopiëren uit.

### Printerinstellingen

###### Kennisgevingspagina niet afdrukken

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een kennisgevingspagina af te drukken.

###### Testpagina niet afdrukken

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de testpagina af te drukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan 'Testpagina Printer' in de instellingsmodus niet worden gebruikt om testpagina's af te drukken.

###### Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie

Wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor papiertypeselectie, wordt de doorvoerlade uitgesloten van laden die kunnen worden geselecteerd.
Dit wordt aanbevolen wanneer regelmatig speciaal papier in de doorvoerlade wordt geladen.

###### Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen

Hiermee schakelt u de functie voor rechtstreeks afdrukken van een bestand op een USB-geheugenapparaat uit.

###### Uitschakelen Rechtstreeks afdrukken netwerkmap

Hiermee schakelt u rechtstreeks afdrukken vanuit een netwerkmap uit.

###### Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens afdrukken uit.

### Instellingen Beeld Verzenden

###### Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen

Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de weergavevolgorde (volgorde van zoeknummer, oplopend, aflopend) te wijzigen in het adresboek en andere items.
Als deze optie is ingesteld, wordt de weergave ook niet gesorteerd als u op het tabblad in het adresboekscherm tikt.
De weergavevolgorde blijft ingesteld op de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geactiveerd.

###### Faxdistributie uitschakelen

Hiermee schakelt u de faxdistributie uit.

###### Scanfunctie uitschakelen

Als het selectievakje [PC-scan] is ingesteld op , is de functie PC-scan uitgeschakeld.

###### Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.

Hiermee schakelt u adresbeheer via het apparaat uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)
- Contacten

###### Registratie van bestemming op webpagina uitschakelen

Hiermee schakelt u het opslaan van de bestemming via de instellingsmodus uit (webversie).
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)
- Contacten

###### Alle programma-itemregistratie uitschakelen

Hiermee schakelt u het gebruik van het adresboek uit voor alle programma's.

###### Registratie van geheugenvak uitschakelen

Hiermee schakelt u de registratie van alle typen geheugenvakken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Navraaggeheugen
- Vertrouwelijk
- Relay-Distributie (Directe Invoer)
- Relay-Distributie (Adresboek)

###### Bestemmingsregistratie via Globaal adres zoeken uitschakelen

Hiermee schakelt u adresbeheer via globaal adres zoeken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- Internetfax
- FAXEN

###### Registratie door middel van Network Scanner Tool

Hiermee schakelt u adresbeheer via Netwerk Scanner Tool uit.

###### Uitschakelen van doorsturen via netwerk

Hiermee wordt inkomende routing geblokkeerd.

### Instel. voor deactiveren van verzending

Deze instellingen worden gebruikt om de volgende verzendhandelingen uit te schakelen.

###### [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus

Deze instelling wordt gebruikt om de verzending te voorkomen die wordt geactiveerd als op de toets [Kiezen uit adressen waar recent naar is verzonden] in het actiescherm wordt getikt.

###### Selecteren uit adresboek uitschakelen

Hiermee schakelt u de selectie van bestemmingen vanuit het adresboek uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- FAXEN

###### Directe invoer uitschakelen

Hiermee schakelt u directe invoer van het bestemmingsadres en dergelijke uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- FAXEN

###### PC-I-Fax-verzending uitschakelen

Hiermee wordt PC-I-Faxverzending geblokkeerd.

###### PC-Fax-verzending uitschakelen

Hiermee blokkeert u PC-Faxverzending.

### Instellingen documentarchivering

###### Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen

Als een opgeslagen bestand wordt opgehaald en afgedrukt, zijn de afdrukfuncties uitgeschakeld.
Deze functie voorkomt inconsistentie van de datum tussen de oorspronkelijke gegevens, de uitvoergegevens en overige.

###### Batch-afdrukinstellingen

Wanneer u gebruikmaakt van afdrukken in batches, kunt u deze instelling gebruiken om selectie van de toetsen [Alle gebruikers] en [Gebr. Onbekend] in het gebruikerselectiescherm te blokkeren.
Met de instellingen voor inschakelen/uitschakelen worden dezelfde parameters beheerd als met de instellingen voor inschakelen/uitschakelen in andere instellingen. De instellingen zijn onderling gekoppeld (wanneer u de ene instelling wijzigt, wordt ook de andere instelling gewijzigd).

###### Opslag op extern geheugenapparaat uitschakelen

Opslaan naar extern geheugenapparaat is uitgeschakeld.

### Beveiligingsinstellingen

Deze instelling wordt gebruikt om de beveiligingsverbeteringsfuncties in te stellen.

###### Instelling Verborgen patroon afdrukken

Hiermee schakelt u de directe invoer van het achtergrondpatroon en dergelijke uit.
Terug naar begin