# EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN

Gebruik de cijfertoetsen om het faxnummer van de bestemming in te voeren.

## Bediening

1. #### Tik op de cijfertoetsen om het faxnummer van de bestemming in te voeren

   Als u meerdere adressen wilt opgeven, tikt u op en voert u het nummer van het volgende adres in.
   Als een onjuist cijfer is ingevoerd: Tik op de toets [C] om het cijfer te wissen en voer vervolgens het juiste cijfer in.

   ###### Een pauze tussen cijfers van het nummer invoeren:

   Voer na het gebruikte nummer een onderbreking in als u vanuit een bedrijfscentrale belt (bijvoorbeeld na een '0') of na de landcode van een internationaal nummer.
   De toets [Onderbreking] wordt op de cijfertoetsen getoond wanneer het faxnummer van de bestemming wordt ingevoerd.
   Tik op de toets [Onderbreking] om een streepje (-) in te voeren.

   ###### Als u de instellingen van de bedrijfscentrale* tijdelijk wilt annuleren bij het verzenden van een fax:

   Raak de toets [R] aan voordat u een faxnummer invoert.
   * Deze functie is niet beschikbaar in sommige landen en regio's.
   De duur van een onderbreking instellen:
   Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Instelling Onderbrekingstijd].

Terug naar begin