# HET BEVESTIGEN VAN ADRESSEN VOORAFGAAND AAN DE VERZENDING MOGELIJK MAKEN

## Overzicht

In deze modus wordt een bestemmingsbevestigingsscherm weergegeven voordat een fax wordt verzonden om te voorkomen dat de fax abusievelijk naar de verkeerde bestemming wordt verzonden.
De bevestigingsprocedure varieert, afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om de bestemming op te geven. (Faxbestemmingbevestigingsmodus)
Als 'Faxbestemmingbevestigingsmodus' is ingeschakeld, kunnen geen faxen worden verzonden in de luidsprekermodus. Het is echter wel mogelijk om faxen te verzenden via een externe telefoonlijn.

######

###### Het bestemmingsbevestigingsbericht weergeven vóór faxverzending:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Faxbestemmingbevestigingsmodus].

## Bediening

### Bestemming opgegeven met snelkeuzetoets/zoeknummer/globaal adres zoeken

Tik op de toets [Start] om alle bestemmingen weer te geven. Controleer of de bestemmingen juist zijn en tik op de toets [Bevestiging verzenden] om met het scannen van het origineel te beginnen.
Als de bestemming niet juist is, selecteert u de bestemming opnieuw.

- U kunt meerdere snelkeuzetoetsen voor contacten of groepen selecteren, inclusief faxbestemmingen.
- Voordat u op de toets [Bevestiging verzenden] tikt, kunt u scan- of andere instellingen wijzigen. Tik op en wijzig de instellingen.

### Bestemming opgegeven met de cijfertoetsen

Tik op de toets [Start] om het bevestigingsbericht weer te geven.
Tik op de toets [OK], voer de bestemming opnieuw in via de cijfertoetsen en tik vervolgens op de toets [Adres invoeren].
Als de opnieuw ingevoerde bestemming juist is, wordt deze geaccepteerd.
Tik opnieuw op de toets [Start] om alle bestemmingen weer te geven. Controleer of de bestemmingen juist zijn en tik op de toets [Bevestiging verzenden] om met het scannen van het origineel te beginnen. Als de bestemming niet juist is, voert u juiste bestemming in.

- Als de opnieuw ingevoerde bestemming onjuist is, wordt er een bericht weergegeven. Tik op de toets [OK] en voer de bestemming opnieuw in. Als er driemaal een onjuist adres ter bevestiging wordt ingevoerd, worden alle eerdere instellingen geannuleerd en wordt er teruggeschakeld naar het beginscherm.
- U kunt de cijfertoetsen gebruiken om faxnummers na elkaar in te voeren. In dat geval tikt u op om het faxnummer van de toe te voegen bestemming in te voeren.
- Als het subadres, de pascode en de onderbreking zijn ingevoerd voert u deze in tijdens de bevestiging.
- Voordat u op de toets [Bevestiging verzenden] tikt, kunt u scan- of andere instellingen wijzigen. Tik op en wijzig de instellingen.

### Als een fax die werd geselecteerd uit de onlangs verzonden adressen opnieuw is verzonden

Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven, afhankelijk van de methode die is gebruikt om de bestemming op te geven tijdens de eerdere verzending.
Terug naar begin