# INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM

## Overzicht

Foutsoorten en andere informatie worden afgedrukt in de statuskolom van transmissie- en activiteitenrapporten. Als een transactie- of activiteitenrapport wordt afgedrukt, controleert u de resultaten van de transactie in de resultatenkolom en neemt u desgewenst maatregelen.

### Voorbeelden van berichten die in de statuskolom worden afgedrukt

Bericht | Beschrijving
--- | ---
OK | De transactie is normaal verlopen.
G3 | De communicatie vond plaats in de modus G3.
ECM | De communicatie vond plaats in de modus G3 ECM.
SG3 | De communicatie vond plaats in de modus Super G3.
Doorsturen | Ontvangen gegevens zijn doorgestuurd.
Geen antwrd. | Er was geen respons van de ontvanger.
BEZET | De verzending kon niet worden gestart omdat de bestemmingslijn bezet was.
ANNULEREN | Communicatie gestopt tijdens verzending.
GEHEUGEN VOL | Het geheugen is vol geraakt tijdens snelle on-line verzending.
GEHEUGEN VOL | Het geheugen is vol geraakt tijdens ontvangst.
LENGTE OVER | De gegevens van het origineel konden niet worden ontvangen omdat de lengte 1,5 m of meer bedroeg.
Origineelfout | Verzending mislukt omdat papierstoring is opgetreden tijdens directe verzending.
Pascodenr. niet geverifieerd | Communicatie is onderbroken omdat het pascodenummer niet overeenkwam.
Geen navraagfunctie op bestemming | Het apparaat waarbij navraag werd gedaan had geen navraagfunctie.
RX-NAVRAAGFOUT | Het bestemmingsapparaat weigerde de navraaghandeling of uw apparaat verbrak de verbinding toen er een navraag op binnenkwam omdat er geen gegevens in het navraaggeheugen aanwezig waren.
RX F-CODENVRGFOUT | Het bestemmingsapparaat weigerde een navraaghandeling met F-code, of uw apparaat verbrak de verbinding toen er een navraag op binnenkwam omdat er geen gegevens aanwezig waren in het navraaggeheugenvak met F-code.
Nr. navraaggeheugen met F-code niet geverifieerd | De verbinding is verbroken omdat het subadres niet was opgeslagen in het F-codegeheugen.
Pascode navraaggeheugen met F-code niet geverifieerd | De verbinding is verbroken omdat de pascode niet was geverifieerd in het F-codegeheugen.
VAKNR. NG | De verbinding werd verbroken na ontvangst van een F-codeverzending omdat geen geheugenvak met het opgegeven subadres is gevonden.
Pascode F-code niet geverifieerd | De verbinding is verbroken na ontvangst van een F-codeverzending omdat de pascode niet was geverifieerd.
Geen navraaggeheugen met F-code op bestemming | Er werd een poging gedaan tot navraag met F-code maar het bestemmingsapparaat had geen functie voor navraaggeheugen met F-code.
Geen F-codefunctie op bestemming | Er werd een verzending met F-code uitgevoerd maar het bestemmingsapparaat ondersteunde geen F-code.
RX F-CODEFOUT | Er werd een verzending met F-code uitgevoerd maar het bestemmingsapparaat weigerde deze omdat, bijvoorbeeld, het subadres niet werd geverifieerd.
GEH.V.: [xxxxxx] ****** | Er werden gegevens ontvangen in een geheugenvak voor vertrouwelijke verzending of relaydistributie of er werden gegevens verzonden vanuit een navraaggeheugenvak. De naam van het geheugenvak wordt getoond in [xxxxxx] en de soort F-codehandeling (relayverzoekontvangst, navraaggeheugenverzending of vertrouwelijke ontvangst) wordt getoond in ******.
FOUT xx (xxxx) | De transactie is wegens een communicatiefout mislukt. Eerste 2 cijfers van communicatiefoutnummer: foutcode van 00 tot en met 99. Laatste 4 cijfers van communicatiefoutnummer: code voor gebruik door onderhoudstechnici.
Ontvangst Weigeren | Er werd een fax verzonden van een verzender die geblokkeerd werd door de functie anti-junkfax.

Terug naar begin