# BOVENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de bovenkant van het apparaat beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Documentinvoerlade
Plaats het origineel in deze lade. Enkelzijdige originelen moeten met de afbeelding naar boven worden geplaatst.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
×
Scangebied
Hier worden originelen gescand die in de documentinvoerlade zijn geplaatst.
-SCANGEBIED
×
Glasplaat
Plaats boeken of andere dikke originelen die niet via de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geladen op deze glasplaat om ze te scannen.
-GLASPLAAT
×
Klep van origineelinvoer
Open deze klep om een vastgelopen origineel te verwijderen of de aanvoerrol van het papier te reinigen.
×
Origineeluitvoerlade
Na het scannen wordt het origineel naar deze lade uitgevoerd.
×
Origineelgeleiders
Pas deze geleiders aan de breedte van het origineel aan om er zeker van te zijn dat het origineel correct wordt gescand.
-AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
Terug naar begin