# PAPIERLADE-INSTELLINGEN

Met deze instellingen worden de functie voor automatische ladeselectie en het papiertype en formaat voor elke papierlade opgegeven.

### Automatisch laden schakelen

Als het papier in een lade opraakt tijdens het afdrukken, bepaalt dit of een andere lade met hetzelfde papierformaat en hetzelfde papiertype automatisch wordt geselecteerd en het afdrukken doorgaat.

### Instellingen van elke lade

Deze instellingen bepalen het papiertype, het papierformaat en functies die voor elke papierlade zijn toegestaan.
Als op een naam wordt getikt, wordt het registratiescherm voor laden weergegeven.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Type | Selecteer een type papier dat in de lade moet worden geladen. De papiertypen die kunnen worden geselecteerd, verschillen per papierlade. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Zie 'Papiertyperegistratie' om een gebruikerstype in te stellen.
Formaat | Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst. De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per lade. De keuze aan formaten wordt mogelijk ook beperkt door het hierboven geselecteerde papiertype. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, selecteert u [Directe Invoer] en voert u het formaat rechtstreeks in (alleen voor de doorvoerlade). Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie.
Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht | Selecteer de modi die kunnen worden gebruikt. Als u een bepaalde functie niet wilt laten gebruiken voor de geselecteerde lade, schakelt u deze uit. Als 'Type' geen normaal, gerecycled of gekleurd papier, of een gebruikerstype is, kunnen [Fax] en [Internetfax] niet worden geselecteerd.
Inst. dubbele invoerdetectie | Geef aan of dubbele invoer moet worden gedetecteerd. Niet weergegeven op de MX-M904.

- Als het hier opgegeven papierformaat afwijkt van het papierformaat in de lade, kunnen problemen of een papierstoring optreden tijdens het afdrukken.
  Zie 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT' om het papierformaat in een lade te wijzigen.
- Papiereigenschappen zoals 'Vaste zijde van papier' worden automatisch ingesteld als het papiertype wordt geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen in dit scherm niet worden gewijzigd.
- Als u in 'Instellingsmodus beheerder' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Lade-instelling uitschakelen] hebt geselecteerd, kunt u de lade-instellingen niet configureren (behalve voor de doorvoerlade).

###### Lade-instellingen

Papierlade | Papiertype | Formaat | Inst. dubbele invoerdetectie*1
--- | --- | --- | ---
Lade 1 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, letter (8-1/2" × 11") Omschakeling naar B5 moet worden uitgevoerd door een servicemonteur. | Uitschakelen
Lade 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11") | Uitschakelen
Lade 3 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, gebruikerstype | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Lade 4 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, gebruikerstype | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Uitschakelen
Transparanten | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Uitschakelen
Tabpapier | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")) | Uitschakelen
Lade 5 (als de MX-LC12 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2 | A4, B5, 8-1/2" ｘ 11" | Uitschakelen
Lade 5 (als de MX-LCX3N is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | Uitschakelen
Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, zwaar papier 3*2, dun papier, glanzend papier, gebruikerstype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Lade 6 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, zwaar papier 3*2, zwaar papier 4*2, dun papier, tabpapier, transparanten, glanzend papier, etiketten, gebruikerstype | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Lade 7 (wanneer twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Lade 8 (wanneer twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | Gelijk aan Lade 6 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). | Uitschakelen
Doorvoerlade (op het apparaat) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, zwaar papier 3*2, zwaar papier 4*2, dun papier, glanzend papier, gebruikerstype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 8K, 16K, 16KR | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Etiketten | Gelijk aan Lade 4
Doorvoerlade (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*1, dun papier, transparanten, gebruikerstype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Uitschakelen
Transparanten | Gelijk aan Lade 4
Tabpapier | Gelijk aan Lade 4
Invoegeenheid (bovenste) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*2, zwaar papier 2*2, gebruikerstype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Invoegeenheid (onderste) | -

*1 Niet weergegeven op de MX-M904.
*2 Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 176 g/m2 (28 lbs Bond tot 65 lbs Index)
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (65 lbs Index tot 80 lbs Cover)
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (80 lbs Bond tot 140 lbs Index)
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (140 lbs Index tot 110 lbs Cover)
*3 Het automatisch gedetecteerde formaat wordt ingesteld in 'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' (zie hieronder).

### Selecteer verg. afmetingen voor autodet.

'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' wordt gebruikt om het automatisch gedetecteerde papierformaat te selecteren uit vergelijkbare formaten tijdens de automatische detectie van het papierformaat.
Tik op de toets [Selectie vergelijkb. formaat] om het scherm Selecteer verg. afmetingen voor autodet. weer te geven.
Als een papierformaat optioneel wordt geselecteerd, wordt elk papierformaat gedetecteerd als het geselecteerde formaat.

Lade | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Papiercassette 5/Papiercassette 6 (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Papiercassette 7/Papiercassette 8 (als twee laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd)
Doorvoerlade (op het apparaat) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Doorvoerlade (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Invoegeenheid (bovenste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Invoegeenheid (onderste)

## Registratie aangepaste grootte (Omloop)

### Doorvoerlade

Als u vaak een niet-standaard papierformaat in de doorvoerlade gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen tot zeven papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Selecteer of u het formaat in mm ('Formaat invoeren-AB') of inch ('Formaat invoeren-Inch') wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.

###### Lijst met instellingsitems

Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik
--- | --- | ---
Formaat invoeren-AB | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 182 mm tot 457 mm Richting Y-as: 100 mm tot 305 mm
Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 140 mm tot 470 mm Richting Y-as: 100 mm tot 320 mm
Formaat invoeren-Inch | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 7-1/5" tot 18" Richting Y-as: 4" tot 12"
Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 5-1/2" tot 18-1/2" Richting Y-as: 4" tot 12-1/2"

### Papiercassette 4, Lade met grote capaciteit (MX-LC13)

Als u vaak een niet-standaard papierformaat gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren. Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
U kunt dit doen via [Lade-instell.] op het bedieningspaneel. Tik op [Directe Invoer] op het tabblad [Formaat] van de lade om het papierformaat te registreren. Selecteer of u het formaat in mm ('Formaat invoeren-AB') of inch ('Formaat invoeren-Inch') wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.

###### Lijst met instellingsitems

Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik
--- | --- | ---
Formaat invoeren-AB | Lade 4 | Richting X-as: 148 mm tot 457 mm Richting Y-as: 100 mm tot 305 mm
Laden met grote capaciteit | Richting X-as: 180 mm tot 470 mm Richting Y-as: 180 mm tot 320 mm
Formaat invoeren-Inch | Lade 4 | Richting X-as: 5-7/8" tot 18" Richting Y-as: 4" tot 12"
Laden met grote capaciteit | Richting X-as: 7-1/5" tot 18-1/2" Richting Y-as: 7-1/5" tot 12-1/2"

Terug naar begin