# DE GLASPLAAT GEBRUIKEN VOOR AUTOMATISCH 2-ZIJDIG KOPIËREN

## Overzicht

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een 2-zijdige kopie kunt maken vanaf de glasplaat.

Tweezijdig kopiëren helpt papier besparen.

###### De standaard 2-zijdige kopieermodus wijzigen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Kopieerfunctie] → [Instellingen Oorspronkelijke Status] → [2-Zijdige Kopie].

## Bediening

1. #### Tik op de toets [2-Zijdige Kopie] en vervolgens op de toets [1-zijdig naar 2-zijdig].

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   Als u 2-zijdige kopieën wilt maken van een 1-zijdig staand origineel dat horizontaal is geplaatst, stelt u het selectievakje [Achterzijde 180 graden draaien] in op .
   U kunt de toetsen [2-zijdig naar 2-zijdig] en [2-zijdig naar 1-zijdig] niet gebruiken wanneer u kopieert vanaf de glasplaat.

2. #### Plaats het origineel op de glasplaat en tik op de toets [Voorbeeld]

   - GLASPLAAT

3. #### Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan]

   Herhaal deze stap totdat u alle originelen hebt gescand.

4. #### Controleer of het te gebruiken papier is geselecteerd

   Raadpleeg de volgende items bij het wijzigen van het papier.
   - DE PAPIERLADE INSTELLEN
   - DE DOORVOERLADE INSTELLEN
   Afhankelijk van het origineel kan het voorkomen dat hetzelfde papierformaat als dat van het origineel niet automatisch wordt geselecteerd. In dergelijke gevallen wijzigt u de papierlade handmatig.

5. #### Tik op de toets [Start] om het kopiëren te starten

   ###### Twee of meer sets kopieën maken:

   Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.

Terug naar begin