# DE DOORVOERLADE INSTELLEN

Als u de doorvoerlade selecteert, stelt u het papiertype en -formaat in op basis van het papier dat in de doorvoerlade is geplaatst.
Deze functie is alleen beschikbaar als de doorvoerlade is geïnstalleerd.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Papierformaat] en vervolgens op de toets [Doorvoerlade]

   U kunt ook het scherm [Papiergebied] oproepen door op de apparaatafbeelding op het beginscherm te tikken.

2. #### Tik op de toets [Type + formaat] en vervolgens op de toets die overeenkomt met het type van het geplaatste papier

3. #### Tik op het tabblad [Formaat] en vervolgens op de toets die overeenkomt met het formaat van het geplaatste papier

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

4. ###### Toets [Auto-AB]

   Detecteert automatisch het juiste AB-papierformaat wanneer u papier laadt van een formaat zoals A4 of B5.

   ###### Toets [Auto-Inch]

   Detecteert automatisch het juiste Inch-papierformaat wanneer u papier laadt van een formaat zoals 8-1/2" × 11".

   ###### Toets [Formaat instellen]

   Tik op deze toets als u een papierformaat dat niet automatisch wordt gedetecteerd, handmatig wilt opgeven.

   ###### Toets [Directe Invoer]

   Tik op deze toets om getalswaarden in te voeren voor het formaat van het geladen papier.

   ###### U kunt als volgt direct een papierformaat invoeren

   Tik, bij het opgeven van de papiereenheid in millimeters, op de toets [AB]. Tik, bij het opgeven van de papiereenheid in inches, op de toets [Inch]. Tik op de toets en voer het papierformaat in. Tik vervolgens op de toets [OK].

Terug naar begin