# HET APPARAAT REINIGEN

Voor een optimale werking moet het apparaat regelmatig worden gereinigd.
Wanneer gekleurde/witte strepen zichtbaar zijn of het papier vastloopt, reinigt u de volgende onderdelen.

Wanneer er kleine puntjes of gekleurde/witte strepen achterblijven op gescande afbeeldingen: | GLASPLAAT AANDRUKPLAAT SCANGEBIED
Wanneer een papierstoring optreedt in de doorvoerlade: | DOORVOERROL

Gebruik geen ontvlambare sprays bij het reinigen van het apparaat. Als het gas uit de spuitbus in contact komt met warme elektrische onderdelen of de fuseereenheid binnen in het apparaat, kan er brand of een elektrische schok optreden.

- Gebruik geen thinner, wasbenzine of soortgelijke vluchtige reinigingsmiddelen bij het reinigen van het apparaat. Hierdoor kan de behuizing verkleuren.
- Veeg vuil met een zachte doek voorzichtig van het spiegelende deel van het bedieningspaneel. Als u een harde doek gebruikt of te veel kracht toepast bij het wrijven, kunt u het oppervlak beschadigen.

Terug naar begin