# ALS ZICH EEN COMMUNICATIEFOUT VOORDOET

## Overzicht

Als zich een communicatiefout voordoet of het andere faxapparaat de oproep niet binnen een vooraf ingestelde tijd beantwoordt, zal er na een vooraf ingestelde tijdsinterval automatisch opnieuw een verbindingspoging worden gedaan. Dit werkt alleen bij de functie Geheugenverzending. (Opnieuw bellen indien communicatiefout op ontvangend apparaat)
In de directe verzendmodus wordt niet automatisch geprobeerd de fax opnieuw te verzenden

###### Verzending annuleren:

Doe dit vanuit het opdrachtstatusscherm.

- DE FAXEN DIE MOMENTEEL WORDEN VERZONDEN EN GERESERVEERDE FAXEN ANNULEREN

###### Het aantal pogingen om opnieuw een oproep te plaatsen instellen, evenals de tijd tussen de pogingen, als een verbinding mislukt door een fout:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Verzendinstellingen] → [Opnieuw bellen indien communicatiefout].
Terug naar begin