# NAVRAAGONTVANGST MET F-CODE

## Overzicht

U kunt navraag doen bij een ander apparaat en een origineel ontvangen uit het F-codegeheugenvak (navraaggeheugen) van dat apparaat. U moet de F-code invoeren (die uit het subadres en de pascode bestaat) van het origineel dat is opgeslagen op het andere apparaat.

- Controleer eerst de F-code (het subadres en het wachtwoord) die is ingesteld in het F-codegeheugenvak van het andere apparaat.
- De transactie komt ten laste van uw apparaat.
- U kunt Navraagontvangst met F-code zo nodig samen met Timer-verzending gebruiken. Er kan slechts één timernavraagontvangst worden ingesteld.
  - DE TIJD VOOR COMMUNICATIE OPGEVEN

- U kunt geen navraag doen op meerdere bestemmingen (seriële navraag) voor documentontvangst.
- Plaats geen origineel in het apparaat als u gebruikmaakt van Navraagontvangst met F-code.
- U kunt Navraagontvangst met F-code niet registreren bij Favorieten.

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Navraag]

   Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   ###### De instelling voor navragen annuleren:

   Tik op de toets [Navragen] om het vinkje te verwijderen.

2. #### Geef het faxnummer van de bestemming op

   1. (1) Voer het lijnnummer voor de bestemming in met de cijfertoetsen.
   2. (2) Tik op de toets [Subadres] .
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   3. (3) Voer het subadres in met de cijfertoetsen.
   4. (4) Tik op de toets [Pascode].
      Het symbool '/' wordt ingevoerd.
   5. (5) Voer de pascode in met de cijfertoetsen.
   - Als het subadres en de pascode al zijn geregistreerd, kunt u ook een snelkeuzetoets selecteren.
   - Als de pascode is weggelaten voor het geheugenvak van het bestemmingsapparaat, kunt u stappen (4) en (5) overslaan.

3. #### Tik op de toets [Start]

   Als de communicatie met het andere apparaat tot stand is gebracht, wordt het document ontvangen.

Terug naar begin