# VOORVERWARMFUNCTIE

## Overzicht

In deze modus wordt de temperatuur van de fuseereenheid verlaagd en staat het apparaat in een wachtstand met laag energieverbruik.
De voorverwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer het apparaat gedurende een ingestelde tijd in de wachtstand staat zonder een opdracht uit te voeren.
In vergelijking met de modus Timer voor automatisch uitschakelen is de mate van energiebesparing kleiner en is de tijdsduur om terug te keren naar de bedrijfsmodus korter.
Wanneer het apparaat in de voorverwarmfunctie staat, is de toets [Beginscherm] verlicht en zijn het aanraakscherm en de toets [Stroombesparing] niet verlicht.
Het aanraakscherm wordt gewist wanneer u erop tikt of op de toets [Beginscherm] drukt.

###### De voorverwarmfunctie instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Energie besparen] → [Instelling energiebeheer] → [Instelling Voorverwarmfunctie].
Terug naar begin