# POORTBEHEER

Hiermee schakelt u hoofdsysteempoorten in of uit, stelt u de poortnummers in en tikt u op de toets [Opslaan].
De volgende poorten kunnen worden geconfigureerd.

Serverpoort | Clientpoort
--- | ---
HTTP HTTPS FTP AFDRUKKEN RAW-afdruk LPD IPP IPP-SSL Tandemuitvoer ontvangen PC-scan Extern bedieningspaneel SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD USB-apparaatuitbreiding (als de applicatiecommunicatiemodule of de externe accountmodule is ingeschakeld) Sharp OSA (als de applicatiecommunicatiemodule of de externe accountmodule is ingeschakeld) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Melding bij einde opdracht LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Tandemuitvoer verzenden Gegevensback-up verzenden

Terug naar begin