# VOORDAT U DE NETWERKSCANNER GEBRUIKT

## Overzicht

Als u het apparaat wilt gebruiken als een netwerkscanner, moet u afzendergegevens opslaan, serverinstellingen configureren, bestemmingen in het adresboek opslaan en de overige vereiste handelingen uitvoeren.

### Ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar op '' staat

Als de Aan-indicator brandt, staat de hoofdschakelaar op ''. Als de Aan-indicator niet brandt, zet u de hoofdschakelaar op '' en drukt u op de toets [Aan] op het bedieningspaneel.

Als u de Internetfaxfunctie gaat gebruiken en in het bijzonder wanneer faxontvangst of faxverzending met timer 's nachts zullen plaatsvinden, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar blijft ingeschakeld.

### De datum en tijd controleren

Controleer of de correcte datum en tijd op het apparaat zijn ingesteld.

###### De datum en tijd van het apparaat instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus' [Systeeminstellingen] → [Standaard Instellingen] → [Klok aanpassen].
Als [Aanpassen van klok uitschakelen] is ingeschakeld, kunnen de datum en tijd niet worden gewijzigd. Selecteer in dat geval [Systeeminstellingen] in 'Instellingsmodus (beheerder)' en selecteer [Bedieningsinstellingen] om de instelling [Aanpassen van klok uitschakelen] uit te schakelen.

### Het faxnummer van de afzender opslaan

Zorg dat u deze gegevens configureert, deze zijn nodig voor de communicatie.

###### Voordat u Scannen naar E-mail gebruikt

Sla een standaardnaam voor de afzender op bij 'Naam afzender' en een e-mailadres voor beantwoording bij 'E-mailantwoordadres'. Deze worden gebruikt wanneer u geen afzender selecteert.

###### Voordat u Internetfax gebruikt

Sla een afzendernaam op bij 'Naam afzender' en het internetfaxadres bij 'Eigen adres I-Fax'.

- ###### De naam en het bronadres van de afzender opslaan:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Scaninstellingen] → [Scaninstellingen] → [Standaard afzender instellen].

- ###### De naam en het adres van de afzender opslaan:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Eigen naam en bestemming instellen] → [Registratie zendergegevens].

### Vereiste instellingen configureren in de instellingsmodus

Configureer serverinstellingen, standaardinstellingen voor de netwerkscanner en instellingen voor internetfaxen.

- ###### Serverinstellingen configureren:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder) [Netwerkinstellingen] → [Services instellingen].

- ###### Algemene instellingen voor de netwerkscanner configureren:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder) [Toepassingsinstellingen] → [Netwerkscannerinstellingen].

- ###### Instellingen voor internetfax configureren:

  Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder) [Toepassingsinstellingen] → [ Internet Fax-instellingen].

### Bestemmingsadressen in het adresboek opslaan voor elke scanmodus

U kunt op eenvoudige wijze adressen opslaan in het adresboek voordat u de modus Beeld Verzenden gaat gebruiken.
Zie het volgende item voor meer informatie over het gebruik van de adresboeken en over het opslaan van adressen.

- ADRESBOEK
- ADRESSEN OPSLAAN VIA DIRECTE INVOER
- ADRESSEN OPSLAAN VIA GLOBAAL ADRES ZOEKEN
- ADRESSEN OPSLAAN UIT VERZENDLOGBOEKEN VAN FAX OF AFBEELDING
- GROEPEN OPSLAAN

Met Scannen naar E-mail, Scannen naar netwerkmap en Internetfax kunt u direct het gewenste adres invoeren.
Terug naar begin