# INFORMATIE IN DE STATUSKOLOM

## Overzicht

Foutsoorten en andere informatie worden afgedrukt in de statuskolom van transmissie- en activiteitenrapporten. Als een transactie- of activiteitenrapport wordt afgedrukt, controleert u de resultaten van de transactie in de resultatenkolom en neemt u desgewenst maatregelen.

###### Voorbeelden van berichten die in de statuskolom worden afgedrukt

Bericht | Beschrijving
--- | ---
OK | De transactie is normaal verlopen.
OK-RAPPORT | Er is een ontvangstrapport aangevraagd voor een verzending, de verzending is normaal verlopen en het ontvangstrapport is ontvangen van de bestemming.
ANNULEREN | Een verzending is tijdens de uitvoering gestopt of een gereserveerde verzendopdracht is geannuleerd.
GEHEUGEN VOL | Het geheugen is vol geraakt tijdens ontvangst.
Ontvangst Weigeren | Er is een internetfax verzonden door een geblokkeerde afzender.
FOUTRAPPORT | Er is een ontvangstrapport aangevraagd voor een verzending, maar de verzending is niet correct verlopen en er is een rapport ontvangen dat de verzending is mislukt.
GEEN RAPP. | Er is een ontvangstrapport aangevraagd voor een verzending, maar er is geen rapport ontvangen binnen de time-outtijd.
LIMIET | Verzending is niet mogelijk omdat het bestandsformaat de limietinstelling van het apparaat overschreed.
E-mail | Er is een e-mail ontvangen, maar het bijgevoegde bestand was geen TIFF-F-bestand of er was geen bestand bijgevoegd. Afdrukken was daarom niet mogelijk.
FOUT xx (xxxx) | De transactie is wegens een communicatiefout mislukt. Eerste 2 cijfers van communicatiefoutnummer: foutcode van 00 tot en met 99. Laatste 4 cijfers van communicatiefoutnummer: code voor gebruik door onderhoudstechnici.

Terug naar begin