# GLASPLAAT

## Overzicht

In dit gedeelte worden de stappen beschreven voor het plaatsen van een origineel op de glasplaat.
Wanneer u een dik boek of ander dik origineel scant, duwt u de achterzijde van de automatische documentinvoereenheid omhoog en plaatst u vervolgens het origineel.
Open de automatische documentinvoereenheid volledig voordat u deze sluit.

- Sluit de automatische documentinvoereenheid voorzichtig. Hardhandig sluiten van de automatische documentinvoereenheid kan tot beschadiging leiden.
- Zorg ervoor dat u niet met uw vingers klem komt te zitten bij het sluiten van de automatische documentinvoereenheid.

### Maximaal toegestaan formaat van origineel

Standaardformaten |
297 mm (lengte) × 420 mm (breedte) 11" (lengte) × 17" (breedte)
Niet-standaardformaat |
297 mm (lengte) × 432 mm (breedte) 11-5/8" (lengte) × 17" (breedte)

Als het origineel van niet-standaardformaat is, raadpleegt u de desbetreffende onderstaande uitleg voor de door u gebruikte modus.

- Kopiëren: 'AANGEPAST FORMAAT RECHTSTREEKS INVOEREN'
- Faxen: 'HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'
- Beeld verzenden: 'HET SCANFORMAAT VAN HET ORIGINEEL MET GETALSWAARDEN OPGEVEN'

## Bediening

1. #### Open de automatische documentinvoereenheid

2. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel met de te scannen zijde omlaag.
   Lijn de linkerbovenhoek van het origineel uit met de linkerachterzijde (aan de punt van de markering ) van de glasplaat.

   Als u een origineel van niet-standaardformaat op de glasplaat plaatst, kan het formaat eenvoudig worden gedetecteerd door een leeg vel van A4-formaat (8-1/2" × 11"), B5-formaat (5-1/2" × 8-1/2") of van een ander standaardformaat boven op het origineel te plaatsen.

3. #### Sluit de automatische documentinvoereenheid

   Als de automatische documentinvoereenheid open blijft tijdens het kopiëren, zullen de delen die buiten het origineel vallen zwart worden gekopieerd, waardoor te veel toner wordt verbruikt.

Terug naar begin