# DE ONTVANGEN GEGEVENS DOORSTUREN NAAR EEN NETWERKADRES

## Overzicht

Wanneer het apparaat niet kan afdrukken omdat er geen papier of toner meer aanwezig is, worden ontvangen internetfaxen doorgestuurd naar een ander, vooraf geregistreerd internetfaxadres (inclusief directe SMTP).

- Doorsturen is niet mogelijk wanneer geen faxen zijn ontvangen of geen faxnummer voor doorsturen is geprogrammeerd.
- Als sommige pagina's van een fax die wordt doorgestuurd al zijn afgedrukt, worden alleen de niet afgedrukte pagina's doorgestuurd.
- Als het doorsturen mislukt omdat de verzending is geannuleerd of een communicatiefout is opgetreden, worden de betreffende faxen weer opgenomen in de afdrukwachtrij van het apparaat.

###### Een ontvanger opslaan:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Internet Fax-instellingen] → [Ontvangstinstellingen] → [Adres voor doorsturen gegevens instellen]

## Bediening

1. #### Tik op de toets [Instellingen] in het beginscherm

2. #### Selecteer [Systeeminstellingen] en tik op de toets [Faxdata Ontvangen/Doorsturen]

3. #### Tik op de toets [Uitvoeren] in [Ontvangen gegevens doorsturen] van 'Internet Fax-instellingen' om het doorsturen van gegevens te starten

   Als een scherm voor wachtwoordinvoer wordt weergegeven, is de functie 'Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens' ingeschakeld. Voer het wachtwoord in met de cijfertoetsen om het doorsturen te starten.
   - EEN FAX MET WACHTWOORDBEVEILIGING AFDRUKKEN (INSTELLING VASTHOUDEN ONTVANGEN AFDRUKGEGEVENS)

Terug naar begin