# STAND BIJ LADEN VAN PAPIER

## Overzicht

Bij het gebruik van de niet-, perforatie- of papiervouwfunctie moet het origineel worden geplaatst op de hieronder aangegeven wijze om nieten of perforeren in de gewenste positie op het papier mogelijk te maken.

### Nieten

Toets van aanraakscherm | Stand bij laden van papier | Resultaat
--- | --- | ---

- Als u de nietfunctie wilt gebruiken, moet u een finisher (voor nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor nieten van 100 vellen) installeren.
- Als u de zadelsteekfunctie wilt gebruiken, moet u een nietfinisher (grote stapeleenheid) installeren.

### Vouwen

Toets van aanraakscherm | Afdrukstand | Resultaat
--- | --- | ---

- Er moet een vouweenheid worden geïnstalleerd als u andere papiervouwfuncties dan zadelvouwen wilt gebruiken.
- Als u de zadelvouwfunctie wilt gebruiken, moet u een nietfinisher (voor nieten van 100 vellen) installeren.

### Perforeren

Toets van aanraakscherm | Afdrukstand | Resultaat
--- | --- | ---

- Een perforatiemodule is vereist voor het perforeren.
- De illustratie van de toets van het aanraakscherm is een voorbeeld. De toets kan variëren afhankelijk van de geïnstalleerde perforatiemodule.

Terug naar begin