# FUNCTIE VAN NETWERKSCANNER

## Overzicht

Met de netwerkscanner kunt u een afbeeldingsbestand maken op basis van de gegevens van het origineel dat is gescand door het apparaat en het bestand via een netwerk naar een pc, FTP-server of andere bestemming te verzenden. Het origineel wordt zo nodig gescand met een TWAIN-compatibele toepassing op uw pc.
De netwerkscannerfunctie biedt de volgende scanmodi.

### Scannermodus

De scannerfunctie van het apparaat verzendt op de onderstaande wijze een gescand origineel naar de opgegeven bestemming.

###### Scannen naar E-mail

Een gescand bestand wordt aan een e-mailbericht toegevoegd en verzonden.

###### Scannen naar FTP

Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map van een FTP-server verzonden.
Nadat het bestand is verzonden, is het ook mogelijk om een e-mailbericht naar een eerder opgeslagen e-mailadres te verzenden om de ontvanger op de hoogte te brengen van de locatie van het bestand.

###### Scannen naar bureaublad

Het gescande bestand wordt naar een opgegeven map op uw computer verzonden.
Voor het gebruik van Scannen naar bureaublad moet software worden geïnstalleerd van de cd-rom 'Sharpdesk/Network Scanner Utilities' die met het apparaat wordt meegeleverd. Zie de handleiding (PDF-indeling) of het Lees mij-bestand op de cd-rom voor de systeemvereisten van de software. Raadpleeg het 'Sharpdesk-installatiehandboek' voor de procedures voor het installeren van de software.

###### Scannen naar netwerkmap

Het gescande bestand wordt naar een netwerkmap op een Windows-pc op hetzelfde netwerk als het apparaat verzonden.
Het is mogelijk om een e-mailbericht te verzenden om de locatie aan te geven waar het gescande bestand is opgeslagen.
Zie 'EEN BEELD IN SCANMODUS VERZENDEN' voor de bedieningsprocedure.

### Internetfaxmodus

Het gescande bestand wordt als internetfax verzonden. Internetfaxen worden zo nodig ontvangen.
Het apparaat ondersteunt Direct SMTP, waarmee u rechtstreeks Internetfaxen binnen uw bedrijf kunt versturen zonder een mailserver te gebruiken.

- U kunt de functie Internetfax alleen gebruiken als de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.
- Zie 'EEN FAX VERZENDEN IN INTERNETFAXMODUS' voor de bedieningsprocedure.

### Gegevensinvoermodus

Gegevens die in de modus Gegevensinvoer worden ingevoerd via het aanraakscherm of automatisch worden gegenereerd door het apparaat, kunnen als een metagegevensbestand in XML-indeling worden verzonden naar een directory op een FTP-server of een toepassing op een pc.

- Metadata zijn gegevens die informatie bieden over een bestand, hoe het verwerkt moet worden en wat de relatie met andere objecten is. De applicatie-integratiemodule moet worden geïnstalleerd om de functie voor verzending van metadata te kunnen gebruiken.
- De applicatie-integratiemodule kan worden gecombineerd met de netwerkscannerfunctie om een metadatabestand aan een gescand afbeeldingsbestand toe te voegen.
- Zie 'METADATA VERZENDEN' voor de bedieningsprocedure.

Terug naar begin