# BEDIENINGSPANEEL

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen van het bedieningspaneel beschreven.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.

×
Aanraakscherm
Op het aanraakscherm worden meldingen en toetsen weergegeven.
Bedien het apparaat door direct op de weergegeven toetsen te tikken.
-WIJZE VAN AANRAKEN VOOR AANRAAKSCHERM
×
Aan-indicator
Deze indicator gaat branden als de hoofdschakelaar van het apparaat in de stand '' staat.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toets [AAN]
Druk op deze toets om de voeding van het apparaat in of uit te schakelen.
-DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN
×
Toets/indicator [Spaarstand]
Gebruik deze toets om de modus Timer Voor Automatisch Uitschakelen van het apparaat in te schakelen en energie te besparen.
De toets [Spaarstand] knippert wanneer de modus Timer voor automatisch uitschakelen van het apparaat is ingeschakeld.
-TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
×
Toets/indicator [Beginscherm]
Gebruik deze toets om het beginscherm weer te geven.
-BEGINSCHERM
×
Houder voor chipkaartlezer
Plaats hier een chipkaartlezer als chipkaarten worden gebruikt voor gebruikersauthenticatie.
×
USB-aansluiting (type A)
Deze aansluiting wordt gebruikt om een USB-apparaat of een USB-stick op het apparaat aan te sluiten. Gebruik een afgeschermd type USB-kabel. Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
De hoek van het aanraakscherm kan worden aangepast.
Terug naar begin